|  |
| --- |
| Další technické podmínky |

|  |
| --- |
| **Košetice – propustek 12920a-9P** |
|  |

Předmětem stavby je oprava propustku ev.č. 12920a-9P pod silnicí III/12920a, v km 3.059 před obcí Košetice, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. Záměrem stavby je oprava nevyhovujícího stavebně-technického stavu klenbového kamenného propustku. Z důvodu zachování klenby a zachování průtočného profilu byla jako nejekonomičtější varianta vybrána sanace pomocí technologie UV Liner.

**Technické podmínky**

Požadavky k provedení sanace

Pro instalaci technologických celků je nutné vytvoření pracovního prostoru min. 2x3 m na obou koncích úseku navrženému k sanaci. Tento prostor bude vytvořen pomocí silničního panelu, který investor dopraví na předmětné místo a čas dle požadavků stavbyvedoucího a nainstaluje. A po skončení sanačních prací zajistí jeho odvoz.

Úsek potrubí je postaven z kamení a betonu. V současné době je v propustku instalována plastová roura, ta musí být před započetím sanačních prací demontována. Práce související s demontáží a likvidací potrubí zajistí investor a nejsou součástí cenové nabídky.

Po demontáži plastového potrubí bude provedena reprofilace kaveren a chybějících částí stěn na propustku, aby byly dodrženy technologické parametry rukávce.

|  |
| --- |
|  |