**Technická zpráva**

**Technický popis interiérových prvků do**

**depozitáře v Horácké galerii**

Interiérové prvky, dále jen IP jsou dalším vybavením. Tyto IP jsou specifikovány dle požadavků investora na maximální funkčnost a praktičnost. Proto údaje uvedené u jednotlivých IP jsou min. požadavkem.

**IP1 – Pracovní stůl pojízdný**

* Pracovní deska je vyrobena z masivní spárovky o tl.40 mm.
* Rozměr 1500x700x840-1050mm
* Vyšší váha desky spolu s pevným a stabilním podnožím

zaručuje velmi dobrou stabilitu stolu.

* Nohy stolů jsou svařeny z ocelových profilů tloušťky 2 mm

a lakovány práškovaným lakem.

* Podnoží je výškově stavitelné.
* stavitelné podnoží lze pak výšku nastavit až na 1000 mm v

krocích po 50 mm.

Ilustrační foto

**IP1 – Obslužná plošinka se schůdky**



* Plošina se zábradlím
* Jednostranný vstup
* Šířka ca 800 mm, délka ca 1540 mm
* Výška plošiny 1470 mm, celková výška 2500 mm
* 4 x odpružené kolečko

Ilustrační foto

### V Brně dne 31.7.2023 Revize 07/2024

Zpracoval: Jaromír Nekvapil