**Zjišťovací protokol**

**Elektrický sklopný míchací varný kotel – poz. AK2**

**akce: NEMOCNICE PELHŘIMOV – REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU**

Zadavatel určuje níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění**. V případě, že účastník řízení nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník řízení je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Účastník řízení v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele **závazné** a bude přílohou smlouvy.

Účastník řízení je **povinen předložit originální technický list nabízeného zařízení**, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SKLOPNÝ MÍCHACÍ VARNÝ KOTEL - POZ. AK2** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Jednonádobové provedení varného zařízení** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Objem nádoby** | **Min. 200 l** | …………… | …………………………………….. |
| **Integrovaným míchací rameno ve spodní části** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez** | **Max. 15 otáček** | …………… | …………………………………….. |
| **Nastavitelná rychlost míchání - horní mez** | **Min. 140 otáček** |  | …………………………………….. |
| **Maximální rychlost tj. 140 otáček je možné použít i pro maximální náplň** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Možnost reverzního otáčení ramene** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Kontrola teploty v reálném čase, zvlášť řízená teplota pokrmu a pláště** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Měření spotřeby energie a vody na ovládacím panelu** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Teplotní rozsah** | **Min. 30 °C až 120 °C** | …………… | …………………………………….. |
| **Celonerezová konstrukce vč. rámu** | **ANO - z důvodu hygieny a životnosti** | …………… | …………………………………….. |
| **Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Elektronický digitální ovládací panel s dotykovým ovládáním** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Maximální výška hrany nádoby kotle** | **1000 mm - z důvodu bezpečnosti** | …………… | …………………………………….. |
| **Minimální světlá výška při vyklopení kotle** | **600 mm** | …………… | …………………………………….. |
| **Nádoba kotle výklopná** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Bezpečnostní víko s plnícím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **STOP tlačítko** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Vyklápění kotle současně s mícháním** | **ANO - z důvodu snadného vyprazdňování obsahu kotle** | …………… | …………………………………….. |
| **USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a ukládání HACCP dat** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Výpustný kohout** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Samostatná sprcha ke kotli** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Autodiagnostika pro údržbu** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… | …........................................... |
| **Příkon** | **Min. 36 kW/400 V** | …………… | …………………………………….. |
| **Rozměry - šířka** | **Max. 1400 mm** | …………… | …………………………………….. |
| **Provedení kotle – možnost samostatné instalace kotle na podlahu bez nutnosti kotvení do podlahy** | **ANO** | …………… | …………………………………….. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba oprávněná za účastníka jednat** | |
| **Titul, jméno, příjmení** | ………………………………. |
| **Funkce** | ………………………………. |
| **Já, …………………………………., jako …………………………….. prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že nabízené zařízení je nové a nepoužité.** | |

**…………………………………**

razítko + podpis