|  |
| --- |
| Další technické podmínky |

**Stavba : III/39214 Kladeruby – křiž. II/392**

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy - III/39214 km 0,000 – km 1,945. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena recyklací za studena jako subdodávka.. Vozovka je navržena v průměrné šířce 5,3 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se provedenou recyklací za studena měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy je 1.945,0 m.

Plocha pro reprofilaci: 10.295,0 m2

**Technické podmínky:**

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

rozpojení (rozfrézování) stávajících vozovkových

recyklace za studena na místě dle TP 208 včetně stanovení receptury pro recyklaci a předepsaných zkoušek

infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2

doprava techniky

**Recyklace za studena na místě km 0,000 – km 1,945**

Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2 s posypem kamenivem drceným 5,0 kg/m2

Recyklace za studena na místě RS CA 200,0 mm TP 208

Rozfrézování povrchu na hloubku cca 200,0 mm

**Celkem 200,0 mm**

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh, projednání a odsouhlasení DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí.

**Zadávací podklady**

Soupis prací.