**Příloha č. 1 b) ZD/Příloha č. 1b smlouvy o dílo**

**Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie**

**D2.51-S Soupis prací – pevně spojené se stavbou**

***Upozornění:***

***Tato příloha obsahuje podrobný popis jednotlivých položek uvedených ve výkaze výměr. Součástí této přílohy jsou v závěru i přílohy č. 1 a č.2, které dopřesňují a doplňují jednotlivé popisy položek***

**IČ Název- Rozměry- MJ- Množství**

**177010 žebřiny kovové**

orientačni rozměry 800/2400 mm ks 4

kovova ribstol vyrobena z kvalitnich ocelovych profilů

celosvařena konstrukce s vysokou pevnos&

povrchova uprava kvalitni odolny vypalovany lak komaxit

ribstole se čtyřmi uchyty do zdi

nosnost ribstole - 180 kg

standardni bila barva - RAL 9003

standardni šeda barva - RAL 7040

na zakazku barevne provedeni dle požadavku zakaznika v široke paletě barev RAL s připlatkem 20%

v připadě potřeby lze ribstol upravit dle požadavků zakaznika s připlatkem 20%

dodavka vč. montažnich prvků

**360006 skříňka nástěnná policová vč. botníku** 600/345/600 mm + 894/345/1500 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**360102 sestava skříňová na sterilní materiál, prachutěsná**

cca 1700/570/3000 mm, ks 2

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**360103 sestava skříněk nízkých policových prachutěsných**

cca 6000/500/vyška k parapetům, cca 900 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**360104 sestava skříněk nízkých policových prachutěsných** cca 4000/500/900 mm (vyška k parapetu( ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**360105 skříňka nástěnná policová**

600/300/600 mm ks 2

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**360109 sestava skříňová**

cca 2700/570/3000 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**360110 linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky**

cca 2100 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**360111 linka pracovní - dolní+horní skříňky, vč.chladničky na léky, 3x lékárna, 2x trezor nábytkový**

cca 4800 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**361703 skříň na dezinfekční prostředky, 1-dvéřová, uzamykatelná, nerez**

500/600/1800 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

skřiň 1-dveřova uzamykatelna

nerezove provedeni

4x police

**361799 skříň na dezinfekční prostředky, 2-dvéřová, uzamykatelná, nerez provedení**

800/500/1800 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

skřiň 1-dveřova, uzamykatelna

4x police

v dolni časti odkapova vana

**420021 linka pracovní vč. dřezu, chladničky na léky, dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk.,trezor** cca 3650 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**420030 linka pracovní vč. umyvadla, chladničky, dolní + horní skříňky** cca 2600 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**420036 linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,chladničky na léky,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.** cca 4500 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**420038 linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní skříňky** cca 2100 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**420039 linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní skříňky** cca 2400 mm ks 1

hygienicky panel pro profesionalni dezinfekci povrchů

kompaktni konstrukce z chromniklove oceli

panel s předinstalovanym systemem přivodu a odtoku vody

s davkovačem dezinfekčniho připravku

mikroprocesorove řizeni davkovaciho automatu

rozsah davkovani 0,25% - 3% roztok

displej se zobrazenim hlašeni doji& koncentratu

skladovani koncentratu ve spodni skřiňce

cer%fikace: atest BAM: BAM-DDE9; cer%fikat

TUV: E8 01 01 42634 001; cer%fikat DVGW: DW-0402BL058

ve spodni skřiňce vylevka s kruhovym oplachem

zasobni nadrž pro oplach vylevky integrovana na panelu

**440010 linka pracovní vč.dřezu,dolní+horní skříňky,panel hygienický vč.výlevky,skříň na dezinf.prostředky** cca 5700 mm ks 1

Technicke podminky definovany v čas%

Přiloha č. 1 – Specialni zdravotnicky nabytek

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

**440012 linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem, nerez.provedení** cca 1800 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

linka pracovni vč. dřezu

1x skřiňka dolni pro dřez, 1x police v dolni čas% skřiňky, 2-dveřova

dřez lisovany cca 500/500/250 mm

1x skřiňka pro dezinf.prostředky, policova, 2-dveřova, uzamykatelna

deska pracovni nerezova vč. zadniho limce, cca 1800 mm

skřiňky horni nastěnne policove s dviřky, cca 1800 mm

**442008 linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky, prac. deska se zadním límcem,nerez. provedení** cca 2200 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

linka pracovni vč. dřezu

1x skřiňka dolni pro dřez, 1x police v dolni čas% skřiňky, 2-dveřova

dřez lisovany cca 400/400/250 mm

1x skřiňka pro dezinf.prostředky, policova, 2-dveřova, uzamykatelna

deska pracovni nerezova vč. zadniho limce, cca 2200 mm

skřiňky horni nastěnne policove s dviřky, cca 2200 mm

**445119 stůl pracovní vč. skříňky, prac.deska se zadním límcem nerez** 2000/600/900 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

**446110 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez** 800/350/600 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

**446111 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez** 900/350/600 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

**446112 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez** 1000/350/600 mm ks 2

Přiloha č. 2 - Technicke podminky nerezoveho nabytku

**446113 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez** 1100/350/600 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

**446115 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez** 1300/350/600 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

**446116 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez** 1400/350/600 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

**446206 skříň pro dezinf. prostředky, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná, kovová** cca 1000/500/1800 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Technicke podminky nerezoveho nabytku

skřiň celonerezova

4x police

v dolni čast odkapova vana

2-dveřove provedeni

skřiň uzamykatela

**446207 skříň pro dezinfekční prostředky, kovová uzamykatelná** 600/600/2100 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

skřiň 1-dveřova, uzamykatelna

5x police

**449000 linka pracovní vč.1-dřezu, dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem, nerez provedení** cca 2200 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

linka pracovni vč. dřezu

skřiňka dolni pro dřez, 2-dveřova

vč. dřezu, dřez nerezovy, vevařeny, lisovany cca 600/400/250 mm

v dolni čas% skřiňky 1x police

skřiňka dolni se 2 policemi, 2-dveřova

pracovni deska se zadnim limcem cca 2200 mm

nastěnne skřiňky policove uzaviratelne, cca 2200/350/600 mm

**449009 linka pracovní vč. dřezu, deska prac.se zadním límcem, dolní+horní skříňky, celonerezové provedení** cca 1600 mm ks 1

Přiloha č. 2 - Materialy a zpracovani nerezoveho nabytku

linka pracovni vč. dřezu

1x skřiňka dolni pro dřez, 1x police v dolni čas% skřiňky, 2-dveřova, š. cca 1000 mm

dřez lisovany cca 450/450/250 mm

1x skřiňka dolni, policova, 1-dveřova, š. cca 600 mm

pracovni deska se zadnim limcem cca 1600 mm

nastěnne skřiňky policove uzaviratelne, cca 1600/350/600 mm

**Příloha č.1 – Speciální zdravotnický nábytek**

Technicka specifikace

Konfigurace sestav

Medicinske použi&: uloženi sterilniho materialu, leků a nastrojů

Technicka specifikace:

•S pecialni system pro uloženi sterilniho materialu z vhodneho materialu,

ktery nepodleha destrukci vlivem použivani ve zdravotnickem prostředi a standardnich chemikalii pro povrchovou desinfekci

•M aterial - elektroly%cky pozinkovana ocel, tloušťka materialu (plechu) min. 1 mm

(nepřijatelne je řešeni z nerezove oceli z důvodu možnos% použivani akrylatovych popisovacich lišt

a dalšiho vybaveni upevňovanych magne%cky na dveře, zasuvky nebo korpusy skřini)

•V hodna a odolna povrchova uprava (musi byt odolna vůči UV zařeni, germicidnimu zařeni a běžně použivanym desinfekčnim prostředkům)

•P ovrchově upraveny praškovou epoxypolyesterovou barvou

barevne provedeni čelnich ploch dle dokumentace

**Řešení barevnosti vybave**ni (dveře lakovany i z vnitřni strany)

•K orpusy skřini a předni dveře dvoustěnne s vlepenou izolaci – prachotěsnou, zvukotěsnou

•D veře musi byt opatřene obvodovym těsněnim, zavěsy s uhlem otevřeni min. 260° a připadně zabudovanymi zamky

•P racovni desky musi byt z vhodneho materialu umožňujiciho snadnou udržbu a dezinfekci – z uměleho kamene (např. Corian, Varicor atd.)

nebo z nerezove oceli 18/10 s častečnym či uplnym podlepenim spodni strany nerezovym plechem– dle popisu jednotlivych sestav

•P olice z nerezove oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňujici snadnou udržbu a dezinfekci, s možnos& snadneho přestaveni

•V elka variabilnost systemu - možnost zabudovat ISO modulovy system, system teleskopickych kovovych zasuvek

a přestavitelnych nerezovych polic a jejich kombinaci a system teleskopickych vysuvů pro sterilizačni kontejnery

•V nitřni vybaveni skřiňovych sestav obsahuje v čas% vnitřniho prostoru system kovovych barevně lakovanych zasuvek

s plnymi teleskopickymi vyjezdy v kombinaci s přestavitelnymi nerezovymi policemi.

Zasuvky musi byt vybaveny plnymi teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a vnitřnim dělenim dle popisu jednotlivych sestav

•V nitřni vybaveni skřiňovych sestav obsahuje v čas% vnitřniho prostoru system nerezovych teleskopickych vyjezdů pro sterilizačni kontejnery

v kombinaci s přestavitelnymi nerezovymi policemi.

•S ystem s minimem nedostupnych mist pro udržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnam

(např. přitmelenim k podlaze, dokrytovanim ke stěnam a nahoře zakrytem ke stropu)

•M ožnost vyškoveho přizpůsobeni vzhledem k nerovnostem podlahy

(sokl každe skřině s vyškově stavitelnymi skrytymi nožkami, sokly zakrytovany krycim plechem)

•P rovedeni zaručujici po ukončeni životnos% snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

**504 Čistící místnost - sestava 440010**

•1 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 800x570x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x spodni skřiňka pod dřez, dvoukřidla, rozměr 800x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

1 x separator odpadu – 2 nadoby

•1 x nerezova pracovni deska 1620x600x40 mm

Vnitřni vybaveni:

1 x dřez 600x400x200 mm

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 3300 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 900x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•3 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 800x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x hygienicky panel s vylevkou, směšovaci baterii

a desinfekčnim automatem pro přesne davkovani desinfekce v koncentracich roztoku 0,25% - 3% dle požadavku uživatele

směšovaci automat musi upozornit personal na nedostatek desinfekce

Provedeny veškere vnitřni rozvody vody a odpadu

Material nerezova ocel AISI 304. Povrchova uprava broušeno

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 900x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x vysoka skřiň jednokřidla, uzamykatelna - rozměr 600x670x2100 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 185 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

4 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

80 x magne%cka popiska

4 x horni šikmy zakryt

1 x vrchni bočni zakryt

1 x vysoky bočni zakryt

2 x kryci lišta soklů

**543 Přístroje - sestava 360109**

•1 x vysoka skřiň dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 900x570x2100 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

5 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•2 x vysoka skřiň dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

5 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x nastavna skřiňka dvoukřidla - rozměr 900x570x750 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•2 x nastavna skřiňka dvoukřidla - rozměr 800x570x750 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

horni rovny zakryt cca 2700 mm

90 x magne%cka popiska

1 x vodici lišta na žebřik 1000 mm s trubkou z chromniklove oceli

1 x žebřik

2 x vysoky bočni zakryt

2 x kryci lišta soklů

**Sestava 360105**

•1 x horni skřiňka jednokřidla - rozměr 600x300x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

1 x horni šikmy zakryt

**505c Filtr - sestava 360006**

•1 x nerezovy regal - rozměr 894x345x1435 mm

Vnitřni vybaveni:

4 x nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x horni skřiňka jednokřidla - rozměr 600x300x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

1 x horni šikmy zakryt

**505a Chodba / Úprava desek - sestava 360104**

•1 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 1000x470x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem

a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•3 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 1000x470x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x nerezova pracovni deska 4020x500x40 mm

2 x kryci lišta soklů

**505a Chodba / Úprava desek - sestava 360103**

•1 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 1000x470x860 mm, barva dveři RALdle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•5 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 1000x470x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x nerezova pracovni deska 6020x500x40 mm

3 x kryci lišta soklů

**551 Pooperační pokoj - sestava 420036**

•1 x spodni skřiňka pod umyvadlo, vysuvna, rozměr 600x670x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x separator odpadu – 2 nadoby

•1 x spodni skřiňka pod dřez, jednokřidla, rozměr 600x670x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x Chladnička na leky, s monitoringem teploty, s cirkulaci vzduchu

kapacita cca 120 l / orientačni rozměr 600x570x860 mm

•1 x spodni skřiňka zasuvkova - rozměr 600x670x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x zasuvka o vyšce 150 mm s přestavitelnym dělenim

3 x zasuvka o vyšce 200 mm s přestavitelnym dělenim

•1 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•1 x pracovni deska z uměleho kamene Corian cenova třida I. - rozměr 3700x700x40 mm

Vnitřni vybaveni:

1 x umyvadlo 408x298x115 mm,

1 x dřez 400x400x200 mm

•1 x kryt pro% ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkoseny, minimalně 3 upinaci body

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 3600 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

5 x zasobniky rukavic, odběr zespodu skřiňky

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveři RALdle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x vysoka skřiň dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

5 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 150 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

2 x horni šikmy zakryt

70 x magne%cka popiska

1 x vrchni bočni zakryt

1 x spodni bočni zakryt

3 x kryci lišta soklů

**528 Pooperační pokoj - sestava 360111**

•1 x vysoka skřiň dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

6 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 185 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x vysoka skřiň dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1000x570x2100 mm, barva dveři RALdle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

2 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

3 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 150 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 185 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x vysoka skřiň jednokřidla, prosklena, uzamykatelna s vestavěnym ISO modulovym systemem - rozměr 457x470x2100 mm, barva dveři

RAL dle dokumentace Řešeni barevnosti vybaveni

Vnitřni vybaveni:

9 paru teleskopickych vyjezdů

9 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřnim dělenim

2 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•2 x spodni skřiňka zasuvkova - rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x zasuvka o vyšce 150 mm s přestavitelnym dělenim

3 x zasuvka o vyšce 200 mm s přestavitelnym dělenim

•1 x Chladnička na leky, s monitoringem teploty, s cirkulaci vzduchu

kapacita cca 120 l / orientačni rozměr 600x570x860 mm

•1 x spodni skřiňka jednokřidla - rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•1 x pracovni deska z uměleho kamene Corian cenova třida I. - rozměr 2500x650x40 mm

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 2400 mm

•1 x horni skřiňka jednokřidla, uzamykatelna - rozměr 600x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

2 x trezor, objem cca 19l

•1 x horni skřiňka jednokřidla, uzamykatelna - rozměr 600x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

5 x zasobniky rukavic, odběr zespodu skřiňky

3 x horni šikmy zakryt

110 x magne%cka popiska

1 x vrchni bočni zakryt

1 x spodni bočni zakryt

3 x kryci lišta soklů

**528 Pooperační pokoj - sestava 360110**

•1 x spodni skřiňka jednokřidla - rozměr 700x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•1 x spodni skřiňka zasuvkova - rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x zasuvka o vyšce 150 mm s přestavitelnym dělenim

3 x zasuvka o vyšce 200 mm s přestavitelnym dělenim

•1 x spodni skřiňka pod dřez, vysuvna, rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x separator odpadu – 2 nadoby

•1 x pracovni deska z uměleho kamene Corian cenova třida I. - rozměr 2100x700x40 mm

Vnitřni vybaveni:

1 x dřez 400x400x200 mm

•1 x kryt pro% ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkoseny, minimalně 3 upinaci body

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 1900 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 700x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

2 x horni šikmy zakryt

40 x magne%cka popiska

2 x vrchni bočni zakryt

2 x spodni bočni zakryt

2 x kryci lišta soklů

**505b Sterilní sklad - sestava 360102 2x**

•2 x vysoka skřiň dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

6 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 185 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

3 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•2 x nastavna skřiňka dvoukřidla - rozměr 800x570x750 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

horni rovny zakryt cca 1700 mm

80 x magne%cka popiska

1 x vodici lišta na žebřik 1000 mm s trubkou z chromniklove oceli

1 x žebřik

1 x vysoky bočni zakryt

1 x kryci lišta soklů

**326 Hala/vyšetřovna - sestava 420021**

•1 x vysoka skřiň dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

2 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

3 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 150 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 185 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

2 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x vysoka skřiň jednokřidla, prosklena, uzamykatelna s vestavěnym ISO modulovym systemem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveři

RAL dle dokumentace Řešeni barevnosti vybaveni

Vnitřni vybaveni:

9 paru teleskopickych vyjezdů

9 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřnim dělenim

2 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•1 x Chladnička na leky, s monitoringem teploty, s cirkulaci vzduchu

kapacita cca 120 l / orientačni rozměr 600x570x860 mm

•1 x spodni skřiňka pod dřez, vysuvna, rozměr 600x670x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x separator odpadu – 2 nadoby

•1 x pracovni deska z uměleho kamene Corian cenova třida I. - rozměr 2210x700x40 mm

Vnitřni vybaveni:

1 x dřez 400x400x200 mm

•1 x kryt pro% ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkoseny, minimalně 3 upinaci body

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 2200 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1000x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x horni skřiňka jednokřidla, uzamykatelna - rozměr 600x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x trezor, objem cca 19 l

•1 x horni skřiňka jednokřidla, uzamykatelna - rozměr 600x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

2 x horni šikmy zakryt

70 x magne%cka popiska

1 x vrchni bočni zakryt

1 x spodni bočni zakryt

3 x kryci lišta soklů

**326 Hala/vyšetřovna - sestava 420030**

•1 x spodni skřiňka pod umyvadlo, vysuvna, rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x separator odpadu – 2 nadoby

•1 x Chladnička na leky, s monitoringem teploty, s cirkulaci vzduchu

kapacita cca 120 l / orientačni rozměr 600x570x860 mm

•1 x spodni skřiňka zasuvkova - rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x zasuvka o vyšce 150 mm s přestavitelnym dělenim

3 x zasuvka o vyšce 200 mm s přestavitelnym dělenim

•1 x spodni skřiňka jednokřidla - rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•1 x pracovni deska z uměleho kamene Corian cenova třida I. - rozměr 2600x650x40 mm

Vnitřni vybaveni:

1 x umyvadlo 408x298x115 mm

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 2400 mm

•2 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

2 x horni šikmy zakryt

40 x magneticka popiska

2 x vrchni bočni zakryt

2 x spodni bočni zakryt

2 x kryci lišta soklů

**436 Stacionář - sestava 420039**

•1 x spodni skřiňka pod umyvadlo, jednokřidla, rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x spodni skřiňka zasuvkova - rozměr 500x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x zasuvka o vyšce 150 mm s přestavitelnym dělenim

3 x zasuvka o vyšce 200 mm s přestavitelnym dělenim

•1 x spodni skřiňka jednokřidla - rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

4 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy

s pomalym dotahem a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•1 x spodni skřiňka pod dřez, vysuvna, rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x separator odpadu – 2 nadoby

•1 x pracovni deska z uměleho kamene Corian cenova třida I. - rozměr 1200x700x40 mm

Vnitřni vybaveni:

1 x dřez 400x400x200 mm

1 x umyvadlo 408x298x115 mm,

•1 x kryt pro% ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkoseny, minimalně 3 upinaci body

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 2300 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

2 x horni šikmy zakryt

50 x magneticka popiska

1 x vrchni bočni zakryt

1 x spodni bočni zakryt

2 x kryci lišta soklů

**432 Stacionář - sestava 420038**

•1 x spodni skřiňka pod umyvadlo, jednokřidla, rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL : dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x spodni skřiňka dvoukřidla - rozměr 800x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

3 x kovova plně vysuvna zasuvka s čelem o vyšce 100 mm s teleskopickymi vyjezdy s pomalym dotahem

a s integrovanym přestavitelnym dělenim

•1 x spodni skřiňka pod dřez, vysuvna, rozměr 600x570x860 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x separator odpadu – 2 nadoby

•1 x pracovni deska z uměleho kamene Corian cenova třida I. - rozměr 2100x700x40 mm

Vnitřni vybaveni:

1 x dřez 400x400x200 mm

1 x umyvadlo 408x298x115 mm,

•1 x kryt pro% ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkoseny, minimalně 3 upinaci body

•1 x hlinikove LED světlo s vypinačem - delka 2000 mm

•2 x horni skřiňka jednokřidla, uzamykatelna - rozměr 600x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

•1 x horni skřiňka dvoukřidla, uzamykatelna - rozměr 800x370x600 mm, barva dveři RAL dle dokumentace Řešeni barevnos% vybaveni

Vnitřni vybaveni:

1 x přestavitelna nerezova police o tl. min. 20 mm

2 x horni šikmy zakryt

50 x magneticka popiska

1 x vrchni bočni zakryt

1 x spodni bočni zakryt

2 x kryci lišta soklů

**Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku**

Nasledujici specifikace se vztahuji na všechny položky zminěne dale, ktere jsou zkonstruovane na miru.

Všechny použite materialy musi byt nove a musi mit nejvyšši kvalitu, schvalenou pro dane odvětvi, jakož i museji odpovidat specifikovanym jakostnim normam.

Nerezovou oceli se rozumi chromniklova ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2 ) Musi odpovidat předem stanovene tloušťce dle norem, a to nasledovně:

(minimalni tloušťka)

Dřezy, hluboke 1,5mm

Odkapavaci pulty 1,5mm

Pracovni desky 1,5mm

Horni police 1,5mm

Police v podstavbach 1,0mm

Korpusy skřiněk 1,0 -1,5mm

Nerezove trubkovi (40x40 mm) 1,5mm

Vodici lišty 1,5mm

Zakladny skřiněk 1,0mm

Deskove regaly 1,25mm

Dviřka 1,0mm

Generelně: zadavatel nepřipoušti použiti žadnych plastovych tvarovek, panty, madla, držaky skel, zatky pojezdů apod.)

Veškere kovove zařizeni musi byt ochranně pospojovano (pracovni stoly i police).

Desky pracovni stolove

Pracovni desky i dřezove musi byt vyrobeny z austeniticke nerezavějici oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L- CrNiMo17-12-2 jakosti

dle ČSN s atesty pro použiti ke styku s hořlavinami a desinfekci.

Sila použiteho materialu desky min. 1,5 mm s nerez vyztuhami. Radius na předni straně desky min. R 15 mm. zadni a bočni limce ke

stěnam radius min. R 15 mm. Deska musi byt plně zavařena a vybroušena a bez nebo s limcem-limci i po straně a ze zadni strany jsou

limce plně uzavřene. Desky budou opatřeny povrchovou upravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svařeni a nasledne vybroušeni

svislych rohů desky o tloušťkach 50 mm a dle přani i jineho rozměru, je provedeno s napojenim na uvedenou hodnotu brusu.

U desek musi byt provedeny podhyby pod uhlem 45 stupňů a v navaznosti na podnoži stolů jsou tyto dle potřeby uzavřene. Deska tak

musi tvořit s podnožim kompaktni celek vyhovujici nejpřisnějšim hygienickym předpisům.

Desky pracovni dřezove

Pracovni desky musi byt opatřeny vevařenymi radiusovymi dřezy (sila mat. min 1,5 mm !!!, nepřipustne hranate provedeni). Vevařeni

dřezu musi byt provedeno s vybroušenym bezesparovym napojenim bez vizualni možnosti zjištěni mista tohoto napojeni. Generelně -

kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Sila použiteho materialu desky min. 1,5 mm s nerez vyztuhami. Radius na předni straně desky

min. R 15 mm. zadni a bočni limce ke stěnam radius min. R 15 mm. U všech technologickych dřezů bude použit celokovovy sifon/sedlo –

odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovladaci pakou pro sedlou mistěnou na přednim panelu stolu. (nepřipustne plastove provedeni

sifonu a ovladani)

Zasuvky nabytku

Jsou vyohybane z jednoho kusu s radiusy. Uchyceny jsou na nerezovych teleskopickych trojdilnych držacich pro možnost plneho vysunuti

zasuvek. Nosnost zasuvky min. 50 kg.

Uzamykatelna nebo neuzamykatelna čela zasuvek musi byt uzavřena a beze spar a musi mit vyhybane madlo.

Zasuvky budou provedeny buď v bloku a jako zasuvkovy blok budou použity u stolů nebo budou použivany jednotlivě a včetně

nerezoveho krytu jsou umistěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezove stoly

Budou tvořeny pracovni nerezovou deskou a podnožim různeho osazeni – např. pouze vlastnim podnožim nebo podnožim s odkladaci

nerezovou polici nebo i s bočnim a zadnim oplechovanim nebo uzavřenym podnožim, opatřenym dviřky posuvnymi nebo uchycenymi na

nerezovych pantech (nepřipustne plastove) nebo se zasuvkovym blokem. U Provedeni skřiňkoveho tzn ze třech stran zaplechovan s

polici, bez police, s čelnimi dviřky apod. bude dodano bezesparove a plně zavařene hygienicke skřiňkove provedeni v provedei min H1,(

H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřipustne spary v podestavbach skřiňkovych stolů) Pro podnoži bude rovněž použity nerezove

materialy z austeniticke nerezavějici oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použiti

ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použity jacklovy material 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechovani bude použit

nerezovy plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezove vyztuhy s tim, že police bude přivařena k nosne konstrukci stolu nebo bokům

stolu. Podnoži musi byt opatřeno nosnymi stavitelnymi nožičkami z plastu o možnosti regulace vyšky stolu v rozmezi až 30 mm.Ve

standardu nesmi byt žadne spoje provedeny nytovanim. Jsou provedeny pouze svařenim pod ochranou atmosferou argonu a řadně

očištěny od svařovani.

Regaly

Regaly musi byt dodany z austeniticke nerezavějici oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro

použiti ve zdravotnictvi. Přestavitelne nebo s pevně přivařenymi nosnymi policemi s nerez vyztuhami. Nohy regalů jackl 30/30 mm o

tloušťce 1,5 mm. Pevne a přestavitelne regaly budou opatřeny stavitelnymi nerezovymi nožičkami s možnosti vyškoveho nastaveni v

rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.

Nastěnne police

Nastěnne police musi umožňovat jednoduche přestaveni polic bez použiti nařadi. Kotvici šrouby nosnych lišt police musi byt překryty

zatkou.

Požadavky na dodavatele

Zdravotnicky nabytek a požadovane nerez zařizeni musi byt vyrobeno vyrobcem, ktery zavedl a použiva system řizeni jakosti, ktery

odpovida ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřeny certifikat), nebo předloženim certifikatu vydaneho akreditovanou společnosti v

členskem statu Evropske unie odpovidajici EN ISO 9001:2009