|  |
| --- |
| **V TÉTO PROJEKTOVÉ A ZÁROVEŇ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SE VYSKYTUJÍ OBCHODNÍ NÁZVY NĚKTERÝCH**  **VÝROBKŮ NEBO DODÁVEK, PŘÍPADNĚ JINÁ OZNAČENÍ, MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI. JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ KVALITATIVNÍHO STANDARDU („REFERENČNÍ STANDARD“) A ZHOTOVITEL STAVBY JE OPRÁVNĚN NAVRHNOUT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ZCELA SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TAK V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZZVZ UMOŽŇUJE ZHOTOVITELI STAVBY NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. POLOŽKOVÉ VÝROBKY UVÁDĚNÉ JAKO REFERENČNÍ NEMUSÍ BÝT NAHRAZENY ŘEŠENÍM SHODNÝM. V TOMTO PŘÍPDĚ SE NEJEDNÁ O „SHODNÉ“ TVAROVÉ A VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ, NÝBRŽ SE JEDNÁ O „OBDOBNÉ“, „ROVNOCENNÉ“ NEBO „SROVNATELNÉ“ ŘEŠENÍ. DODRŽENÍ TVAROVÉHO A VIZUÁLNÍHO ŘEŠENÍ TAK NIJAK NEOMEZUJE OPRÁVNĚNÍ DODAVATELE NAHRADIT UVEDENÉ POLOŽKY ROVNOCENNÝM ŘEŠENÍM.** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE SVÍTIDEL UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ** | | | Ref. typ | | Podlaží | ks |
| **SV/1** |  | LED panel, 35W/230V  pro instalaci do kazetového podhledu  modulový rozměr 600x600 mm  rozměr 596x596 mm  IP20  materiál kov, plast, barva bílá, mléčný difusor (opálový plast)  teplota chromatičnosti světla 4000 K (denní bílá)  světelný tok 4400 lm  CRI ≥ 80  LED zdroj a driver je součástí dodávky | MODUS FIT4000A | | 1NP  2NP  3NP  4NP  Celkem | 3+11  14  14  14  **56** |
| **SV/2** |  | LED panel, 35W/230V  pro podstropní přisazenou montáž pomocí hliníkového bílého rámečku  modulový rozměr 600x600 mm  rozměr 596x596 mm  IP20  materiál kov, plast, barva bílá, mléčný difusor (opálový plast)  teplota chromatičnosti světla 4000 K (denní bílá)  světelný tok 4400 lm  CRI ≥ 80  LED zdroj je součástí dodávky | MODUS FIT4000A  + rámeček  UQRAM600 | 3NP  4NP  Celkem | | 5  4  **9** |
| **SPECIFIKACE SVÍTIDEL NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ** | | | Ref. typ | Podlaží | | ks |
| **NO/1** |  | Nouzové svítidlo LED 1W - autonomní  vestavné pro instalaci do kazetového podhledu  plexi praporek s piktogramem  bílé  rozměr 328x206x62 mm  IP41  dvoustranné, pozorovací vzdálenost 25 m  svítící při výpadku  záložní zdroj – baterie NiCd 3,6 V, 1 h | MODUS / Arrow P | 1NP  2NP  3NP  4NP  Celkem | | 4  4  4  4  **16** |
| **NO/2** |  | Nouzové svítidlo LED 3W - autonomní  přisazené – stropní montáž  bílé  rozměr 276x143x44 mm  IP65  svítící při výpadku  autotest  záložní zdroj – baterie LiFePO4 6,4 V, 1 h  u únikových východů (1x v 1PP a 1x v1NP) s plexi praporkem a piktogramem P28 „EXIT“ | MODUS / Exit M | 1PP  1NP  2NP  3NP  4NP  Celkem | | 2  4  4  4  4  **18** |
| **NO/3** |  | Nouzové svítidlo LED 6W - autonomní  vestavné pro instalaci do kazetového podhledu  bílé  rozměr d100 mm  IP40  s optikou pro únikové cesty  svítící při výpadku  autotest  záložní zdroj – baterie LiFePO4 6,4 V, 1 h | MODUS / AXP | 1NP  2NP  3NP  4NP  Celkem | | 3  3  3  3  **12** |