Veřejná zakázka **Myčka provozního nádobí**

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / Smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Myčka provozního nádobí**

Elektrické mycí zařízení určené k mytí černého nádobí, pomůcek a gastronádob ve školní jídelně. Součástí dodávky je i automatický změkčovač vody.

Dodán bude přístroj zcela nový s následující základní identifikací:

| **přístroj** | **výrobce** | **typové označení** |
| --- | --- | --- |
| Myčka provozního nádobí (1 ks) | [\_\_\_\_\_] | [\_\_\_\_\_] |
|  |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

**Změkčovač vody automatický**

* regenerace katexu podle množství upravené vody,
* přesné nastavení regenerace podle tvrdosti,
* protiproudá regenerace,
* celoplastové provedení,
* provozní tlak 2,5 - 8,0 bar,
* silně kyselý katex,
* bezobslužný provoz,
* objemový řídící ventil,
* solanková nádrž.

**Myčka provozního nádobí**

* rozměr max. šířka/hloubka: 1100/950 mm,
* integrovaná rekuperace tepla z odpadního vzduchu řízení toku vzduchu Point2 AirConcept,
* plnění přední - vsuvná výška min. 700 mm,
* mycí koš součástí stroje min. 800 x 700 mm,
* příkon max. 15 kW,
* napětí 400 V,
* objem mycí vany min. 80 l,
* oplach max. 6 l/koš,
* topné těleso mycí vany min. 6 kW,
* výkon mycího čerpadla min. 2,2 kW,
* ovládání pomocí dotykového displeje s grafickým zobrazením stroje,
* displej plně v ČJ včetně chybových hlášení,
* dvouplášťové provedení včetně tepelné a zvukové izolace,
* mycí ramena s reverzním chodem v provedení CrNi shora i zdola,
* rotační oplachový systém v provedení CrNi,
* systém filtrace mycí vody minimálně tříúrovňové filtrace,
* kapacita min. 25 košů za hodinu při standartním mytí,
* mycí cykly 120/240/360s a speciální samočistící program,
* systém Aqua Stop,
* přímý nástřik chemie na nádobí,
* dávkovače mycí a oplachové chemie,
* čerpadlo na odpadní vodu,
* rekuperace odpadních par,
* min. dvoustupňová filtrace mycí lázně vč. systému jemného filtru,
* systém aktivního odčerpávání nečistot při mycím cyklu.

**Záruční doba**

* záruční doba min. 24 měsíců.

**Další požadavky zadavatele**

* prodejní certifikáty přímo od výrobce,
* předběžná obhlídka místa plnění,
* v ceně zahrnuto odpojení staré myčky (typ M.MEIKO FV 130B), dovoz a instalace nové myčky, zaškolení obsluhy,
* termín dodání a instalace 30.7. – 8.8.2025.

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele