* 1. **Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je dodávka 1 ks traktoru (nového), předmětem plnění není traktor již používaný ani předváděcí traktor.

Nabízené vozidlo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Traktor** | | |
| **Požadované technické parametry** | | **Hodnota/způsob splnění  požadavku dodavatelem** |
|  | **Pokyny pro dodavatele:**  Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízený traktor požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
| 1. | Tovární značka / výrobce |  |
| 2. | Obchodní název, typ a označení,  min. objem motoru |  |
| **Motor** | | |
| 3. | Jmenovitý výkon bez navýšení min. 119 kW, max. 125 kW |  |
| 4. | Počet válců 6 | *ANO/NE* |
| 5. | Zdvihový objem min. 6,5 l l |  |
| 6. | Otáčky zadního vývodového hřídele 540E/1000 a 1000E ot/min. |  |
| 7. | Reverzní vrtule chladiče | *ANO/NE* |
| 8. | Interval výměny motorového oleje min. 500 MTH |  |
| **Převodovka** | | |
| 9. | Plynulá bezstupňová ovládaná multifunkčním joystickem | *ANO/NE* |
| **Kola** | | |
| 10. | Rozvor min. 2650 – max. 2800mm |  |
| 11. | Pneumatiky zadní 650/65 R42, index: nosnosti 170, rychlostní D | *ANO/NE* |
| 12. | Pneumatiky přední 540/65 R30, index: nosnosti 155, rychlostní D | *ANO/NE* |
| 13. | Závaží do zadních kol min. 550 Kg |  |
| 14. | Přední blatníky otočné | *ANO/NE* |
| **Přední náprava** | | |
| 15. | Hydropneumaticky odpružená | *ANO/NE* |
| **Hydraulika** | | |
| 16. | Axiální pístové čerpadlo | *ANO/NE* |
| 17. | Výkon čerpadla min. 150 l/min |  |
| 18. | Čelní hydraulika min.1x + volná zpátečka, elektricky ovládaná | *ANO/NE* |
| 19. | Min. 4 elektricky ovládané zadní vnější okruhy hydrauliky s nastavitelným průtokem a časováním |  |
| 20. | 1 zadní okruh hydrauliky ovládaný ze zadního blatníku | *ANO/NE* |
| 21. | Příprava pro PowerBeyond | *ANO/NE* |
| 22. | Čelní tříbodový závěs s plnou integrací do ovládání traktoru a vývodový hřídel | *ANO/NE* |
| 23. | Nosnost čelního tříbodového závěsu min. 3,5 t |  |
| **Kabina** | | |
| 24. | Čtyř sloupková | *ANO/NE* |
| 25. | Elektrohydraulicky odpružená | *ANO/NE* |
| 26. | Klimatizovaná | *ANO/NE* |
| 27. | Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním | *ANO/NE* |
| 28. | Sedadlo spolujezdce | *ANO/NE* |
| 29. | Ovládání pojezdu a hydraulických okruhů na boční opěrce u sedadla | *ANO/NE* |
| 30. | Ovládací displej traktoru min. 12´´ |  |
| 31. | Rádio s handsfree | *ANO/NE* |
| 32. | Příprava pro automatické řízení traktoru | *ANO/NE* |
| 33. | Kůží potažený volant | *ANO/NE* |
| 34. | Roleta na předním a zadním okně | *ANO/NE* |
| 35. | Chladnička v kabině | *ANO/NE* |
| **Osvětlení** | | |
| 36. | Kompletní pracovní osvětlení LED min. 4 vpředu, 4 vzadu, 2 boční, 2 majáky |  |
| 37. | Přídavná dopravní světla vpředu | *ANO/NE* |
| **Hmotnost** | | |
| 38. | Nejvyšší povolená hmotnost traktoru min. 11500 kg |  |
| **Ostatní** | | |
| 39. | Rámová nebo polorámová konstrukce traktoru |  |
| 40. | Vzdálený monitoring práce traktoru | *ANO/NE* |
| 41. | Dvouokruhové a jednookruhové vzduchové brzdy | *ANO/NE* |
| 42. | Zadní etážový závěs automatický, čep 38 mm + stavitelný PittonFix, min. 7 poloh | *ANO/NE* |
| 43. | Rozhraní ISOBUS | *ANO/NE* |
| 44. | Zásuvka ABS pro vleky | *ANO/NE* |
| 45. | Vypínač baterie | *ANO/NE* |
| **Další požadavky** | | |
| 46. | Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR | *ANO/NE* |
| 47. | Návod k obsluze v českém jazyce | *ANO/NE* |
| 48. | Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | *ANO/NE* |
| 49. | Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zák. č. 56/2001 Sb.,  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně povinné výbavy | *ANO/NE* |
| 50. | Vozidlo nové | *ANO/NE* |
| 51. | Zaškolení obsluhy | *ANO/NE* |
| 52. | Záruka min. 24 měsíců |  |

*Pokyny pro dodavatele:*

*U požadavků, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u požadavků, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob, jak daný požadavek splňuje.*

***Veškeré shora uvedené požadavky zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení!***

***Pokud tedy dodavatel u některého požadavku, kde je uveden text „ANO/NE“, ponechá tento text, neuvede žádný text, uvede text „NE“, nebo uvede jakýkoliv jiný text než „ANO“, bude vyloučen.***

***U každého ostatního požadavku dodavatel uvede, jakou hodnotou či způsobem nabízené plnění požadavek splňuje, a to tak, aby nabízená hodnota či způsob byl v souladu s požadavkem zadavatele. Pokud tak dodavatel neučiní, bude vyloučen.***

*Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.*

**1.2 Podrobná cenová nabídka**

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: