**1.1 Specifikace předmětu plnění:**

Předmětem plnění je dodávka 1 ks **konvektomatu** s jedním zavážecím vozíkem, předmětem plnění není výrobek již používaný.

Nabízený výrobek:

|  |
| --- |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE** |
| **Značka, výrobce** |   |
| **Typ, označení** (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |   |

**Nabízený konvektomat musí splňovat tyto požadavky**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Požadavek** | **Požadovaná hodnota** | **Splnění požadavku****(doplňte váš údaj – hodnota)** |
|  | ***Požadované technické parametry*** |  |  |
| 1.  | Šířka | max. 950mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| 2.  | Hloubka | max. 950mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| 3. | Příkon | max. 38kW | uveďte konkrétní hodnotu |
| 4. | Rozteč zásuvu plechů | min. 63mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| 5. | Kapacita zavážecího vozíku | min. 20x zásuv na plechy 1/1 | uveďte konkrétní hodnotu |
| 6. | Zasklení dveří konvektomatu | min. trojité zasklení dveří | uveďte konkrétní hodnotu |
| 7. | Teplotní sonda  | min. 6 měřících bodů | uveďte konkrétní hodnotu |
| 8. | Programovatelný  | min. 1000 programů | uveďte konkrétní hodnotu |
| 9. | Vybrané programy s možností přípravy v krocích  | min. 12 kroků | uveďte konkrétní hodnotu |
| 10. | Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením | velikost ovládacího panelu min. 8" | uveďte konkrétní hodnotu |
|  | ***Parametry konvektomatu*** |  |  |
| 11. | Bojlerový způsob vývinu páry | ANO, zadavatel vylučuje možnost nabídnutí konvektomatu s injekčním systémem vývinu páry | ANO / NE |
| 12. | Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo | ANO | ANO / NE |
| 13. | Automatické mytí s použitím, z důvodu bezpečnosti, práškových nebo tabletových detergentů | ANO – zadavatel vylučuje možnost použití tekutých prostředků | ANO / NE |
| 14. | Teplotní rozsah pro vaření v páře  | min. 30°C až 130°C | uveďte konkrétní hodnotu |
| 15. | Teplotní rozsah pro horkovzdušný nebo kombinovaný režim  | min. 30°C až 300°C | uveďte konkrétní hodnotu |
| 16. | Možnost monitoring a ovládání stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/ | ANO | ANO / NE |
| 17. | Součástí konvektomatu sprcha | ANO | ANO / NE |
| 18. | Osvětlení varné komory | ANO  | ANO / NE |
| 19. | Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru | ANO | ANO / NE |
| 20. | Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | ANO / NE |
| 21. | Autodiagnostický systém poruch | ANO | ANO / NE |
| 22. | Příprava pro možnost dodatečné instalace kondenzační digestoře | ANO | ANO / NE |
|  | ***Záruční podmínky*** |  |  |
| 23. | Požadovaná záruční lhůta na provedenou dodávku  | min. 24 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o výrobku a u každé jednotlivé položky požadavků na výrobek údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek / požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

**1.2 Podrobná cenová nabídka**

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného zařízení obsahující podrobný rozpis cen: