**Příloha č. 1 ZD -– Technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Přehledná rekapitulace splnění všech zadaných technických parametrů** | | |
| **Parametr** | **Požadavek** | **Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. uvede hodnotu** |
|
| **Tovární značka a typ automobilu: uchazeč doplní** | | |
| Nové osobní vozidlo, prodloužená verze, určené pro přepravu osob | Ano |  |
| Počet míst k sezení celkem 6 (5 + 1 imobilní osoba na vozíku) uvedeno v Technickém průkazu | Ano |  |
| Palivo | nafta/benzin |  |
| Výkon motoru | Minimálně 80 kW |  |
| Emisní limit ve výfukových plynech | Minimálně EURO 6.4 |  |
| Boční prosklené posuvné dveře na pravé a levé straně | Ano |  |
| Zadní (páté) dveře | Výklopné |  |
| Objem zavazadlového prostoru (počítáno od první řady sedadel) | Minimálně 3 100 l |  |
| Délka v mm | Minimálně 4 750 |  |
| Rozvor v mm | Minimálně 2 970 |  |
| Šířka v mm, včetně zrcátek | Maximálně 2 120 |  |
| Celková výška vozu v mm | Minimálně 1835 a maximálně 2 000 |  |
| LED denní světla | Ano |  |
| Přední mlhová světla | Ano |  |
| Bezpečnostní systémy ABS, EBD, EBA | Ano |  |
| Asistent ESP a ASR | Ano |  |
| Systém pomoci při rozjedu v kopci/svahu | Ano |  |
| Parkovací asistent | Min. zadní |  |
| Parkovací kamera | Min. zadní |  |
| Automatické stěrače s dešťovým senzorem | Ano |  |
| Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti | Ano |  |
| Multifunkční volant | Ano |  |
| Dotykový displej s USB a handsfree Bluetooth | Ano |  |
| Posilovač řízení | Ano |  |
| 5 plnohodnotných sedadel ve dvou řadách s tříbodovými bezpečnostními pásy plus osoba na vozíku | Ano |  |
| Minimálně manuální klimatizace | Ano |  |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | Ano |  |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | Ano |  |
| Akustická a vizuální signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče, spolujezdce a v druhé řadě sedadel | Ano |  |
| Výškově nastavitelné opěrky hlavy v první a druhé řadě sedadel | Ano |  |
| Převodovka | Manuální/automat |  |
| Počet převodových stupňů | Min. 6 + zpátečka |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Ano |  |
| Druhá řada sedadel sklopná | Ano |  |
| Tempomat s omezovačem rychlosti | Ano |  |
| Elektricky ovládaná okna | Min. přední |  |
| Elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná zrcátka | Ano |  |
| Stěrač zadního okna | Ano |  |
| Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel | Ano |  |
| Čelní boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce | Ano |  |
| Povinná výbava dle platných právních předpisů | Ano |  |
| Záruka na vozidlo | Minimálně 24 měsíců |  |
| Barva karoserie |  | **barva** |
|  |  |  |
| **Vozidlo bude upraveno pro převoz těžce tělesně postižené osoby na invalidním vozíku, které bude opatřeno „flexi“ rampou, které umožňuje přepravu 5 osob (včetně řidiče) a osoby na vozíku** | | |
| Snížená podlaha po celé délce v zadní části | Ano |  |
| Výška mezi stropem a podlahou v zadní části vozidla | Minimálně 140 cm |  |
| Nájezdová rampa z hliníkového plechu, sklopná | Ano |  |
| Nájezdový úhel | Maximálně 12° |  |
| Protiskluzová a lehce omyvatelná krytina podlahy | Ano |  |
| Samonavíjecí tříbodový pás pro upoutání osoby na invalidním vozíku | Ano |  |
| Naviják s motorem pro přesun osoby na vozíku do vozidla | Ano |  |
| Odnímatelné/vestavěné zadní samonavíjecí pásy pro kotvení vozíku k podlaze | Ano |  |
| Garance všech záruk na vozidlo od výrobce | Ano |  |
| Nájezdovou rampu lze při nevyužívání sklopit až na podlahu vozu a tím využít celý zavazadlový prostor | Ano |  |
| Doklad k o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla vydané Ministerstvem dopravy České republiky – splnění požadavku bezpečného provozu na komunikacích | Ano |  |

V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……………………………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče