**Příloha výzvy č. 2**

**Technická specifikace předmětu plnění a minimální technické požadavky na předmět plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel:** | **Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace** |
| **sídlo zadavatele:** | **Komenského 1659/22, 586 47 Jihlava** |
| **zastoupený:** | **Mgr. Ondrejem Remiášem** |
| **IČO/DIČ:** | **00094811, CZ00094811** |
| **název VZ:** | **V. Autobus 2025** |
| **druh zadávacího řízení:** | **podlimitní veřejná zakázka na dodávku zadávaná****ve zjednodušeném podlimitním řízení** |
| **ev. č. VZ u zadavatele:** | **10/2025** |

1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je **dodávka jednoho nového zájezdového autobusu** pro svoz diváků a na zájezdová představení divadla.

2. Součástí dodávky předmětu zakázky budou veškeré doklady, které jsou potřebné k provozování předmětu veřejné zakázky a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět veřejné zakázky, návod k použití v českém jazyce, záruční list, případně další dokumenty splňující podmínky pro přihlášení autobusu v České republice.

3. Specifikace předmětu plnění, resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v bodu 5. Zadavatel upozorňuje, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných (absolutních) požadavků, případně jeho nedostatečné prokázání, bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.

4. Předmět zakázky musí splňovat požadavky platné legislativy pro danou oblast, zejména jde o požadavky:

• zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

• vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména podle § 16.

5. Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění – autobus – 1 kus

|  |
| --- |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VOZIDLE** |
| Tovární značka |   |
| Typ (model - obchodní označení) |   |
| Motorizace (min. objem motoru, výkon) |   |
| Emisní norma EURO VI dle platné legislativy |  |
| **PODROBNÁ SPECIFIKACE VOZIDLA** |
| **Požadavek zadavatele** | **Způsob splnění požadavku dodavatelem** |
| **Karoserie** |
| max. výška autobusu 3,1 m |   |
| max. délka autobusu 9 m |  |
| max. šířka autobusu 2,4 m |  |
| max. celková hmotnost 10 tun |  |
| počet míst k sezení 30-40 včetně řidiče |   |
| zavazadlové prostory min. 2 m3 |  |
| zadní pneu v provedení M+S |  |
| rezervní kolo |   |
| přední dveře jednokřídlé ovládané z místa řidiče |   |
| přední mlhová světla s přísvitem do zatáček  |   |
| dvojité lepené zasklení bočních oken  |   |
| přední světla se zvýšenou svítivostí, ostatní v provedení LED |   |
| boční okno a dveře u řidiče s el. vyhříváním či dvojitým zasklením |   |
| olakování vozu  |   |
|  **Pohonná jednotka a převodovka** |
| palivo diesel |   |
| palivová nádrž min. 100 l |   |
| zamykatelné hrdlo palivové nádrže |   |
| nádrž Ad Blue min. 25 l |   |
| automatická převodovka |   |
| kotoučové brzdy |  |
| retardér – odlehčovací brzda |   |
| výkon motoru min. 150 kW |   |
| omezovač rychlosti 100 km/h |   |
| předehřev nafty nezávislého topení |   |
| **Minimální komfortní výbava** |
| klimatizace řidiče a cestujících |   |
| nezávislé topení |   |
| sedadlo řidiče – opěra hlavy, 3 b. pás,bederní opěra, vyhřívání |   |
| 2 bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech, 3 bodové bezpečnostní pásy na nechráněných místech |   |
| komfortní sedačky (sklopné + výsuvné do boku) |   |
| tažné zařízení |  |
| vyhřívaná vnější zpětná zrcátka (ovládána elektricky) |   |
| digitální tachograf splňující platné legislativní podmínky (Smart 2. generace)  |   |
| vozidlo s ADAST systémem pro větší bezpečnost |  |
| rádio a reproduktory zabudované ve voze + LCD monitor |   |
| USB nabíječky pro každé dvousedadlo |  |
| zásuvka 12V pro připojení příslušenství u řidiče |   |
| zásuvka 220 W u řidiče |  |
| bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži |   |
| držák na hasicí přístroj včetně přístroje |   |
| lednice min. 35 l |  |
| Kávovar, příp. válec na ohřev vody |  |

6. Ostatní informace a požadavky k technické specifikaci

6.1 Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktová data a technické listy k nabízenému vozidlu se základními parametry vozidla a případně i další technické popisy k nabízenému plnění atd. Předložené materiály budou zadavateli mimo jiné sloužit k posouzení splnění technických podmínek na předmět zakázky,

- zpracované podmínky záručního servisu,

- seznam autorizovaných servisních středisek do 80 km od místa zadavatele,

- informace o povinných garančních prohlídkách.

6.2 Dodávka do 15.11.2025.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

**Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.**

V ................................. dne .......................

razítko, jméno oprávněné osoby

 účastníka zadávacího řízení