Veřejná zakázka **Jezdecký trenažér**

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Jezdecký trenažér**

Dodán bude nový přístroj s následující základní identifikací a technickými podmínkami:

| **Jezdecký trenažér** | **výrobce** | **typové označení** |
| --- | --- | --- |
| Jezdecký simulátor |  |  |
| Širokoúhlá TV 55“, z výroby konfigurovaná podle potřeby simulátoru |  |  |
| Software pro ovládání koně. Software je uvnitř simulátoru. |  |  |

### 1. Předmět zakázky

Dodávka **jezdeckého simulátoru**, určeného pro výukové, tréninkové a terapeutické účely v jezdeckém sportu. Simulátor je určen výhradně k nácviku jezdeckých dovedností, není použitelný pro jiné účely.

### 2. Požadované technické parametry zařízení

* **Typ zařízení:** Jezdecký simulátor s realistickým pohybem koně.
* **Určení:** Vhodný pro začátečníky, pokročilé jezdce.
* **Funkce:**
  + Přesné reakce na zadané příkazy, předvídatelné chování.
  + Možnost nepřetržitého denního provozu.
  + Instruktorské ovládání, včetně bezpečnostního zastavení (tlačítko „stop“).
  + Podpora tréninku rovnováhy, držení těla a koordinace.
  + Laterální (boční) pohyb pro terapeutické využití.

### 3. Typy pohybu

Simulátor musí umožňovat nácvik alespoň následujících typů chodu koně:

* pomalá chůze
* rychlá chůze
* pomalý klus
* rychlý klus
* pomalý cval
* rychlý cval

### 4. Rozměry (+/- 5 %)

* **Celková výška:** 2400 mm
* **Výška v kohoutku:** 1500 mm
* **Šířka:** 650 mm
* **Délka:** 2200 mm
* **Hmotnost zařízení:** cca 400 kg
* **Nosnost (max. hmotnost jezdce):** 100 kg

### 5. Elektrické požadavky

* **Napájení:** jednofázové AC, 200–240 V, 50/60 Hz.
* **Bezpečnost:** instalace zařízení pro zbytkový proud (RCD) nebo uzemnění.

### 6. Dodané příslušenství a služby

* Jezdecký simulátor včetně instalačních prvků a SW.
* Širokoúhlá TV 55“, z výroby konfigurovaná podle potřeby simulátoru
* Montáž a uvedení do provozu v místě určení.
* Uživatelský návod v českém jazyce.
* Základní instruktáž obsluhy (instruktorů).

### 7. Požadavky na servis a záruku

* Záruka na zařízení: minimálně 24 měsíců.
* Dostupnost náhradních dílů: minimálně 10 let.
* Zajištění záručního servisu dostupného v místě instalace.

### 8. Termín dodání

Nejpozději do 31.08.2026.