**Technická specifikace dodávky**

**Část 8**

**TISKÁRNA PRO POTISK TKÁŇOVÝCH KAZET – 1 KUS**

**Celková maximální cena za ks vč. DPH: 1 371 824,- Kč**

**Popis přístroje, jeho přínos a využití**

Významné snížení nároků na provádění rutinních manuálních činností a časová úspora práce v laboratoři, standardizaci značení, přehlednost a minimalizace záměny vzorků. Výsledky z patologického oddělení slouží naprosté většině všech oddělení v nemocnici.

**Technická specifikace (splnění je povinné):**

| **Pořadové číslo** | **Požadavek** | **Nabízená hodnota** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kvalitní potisk pro snadné automatické čtení čárového kódu (stejný odstín potisku na různě barevných kazetách) |  |
| 2 | Odolnost potisku vůči běžně používaným chemikáliím v patologické laboratoři |  |
| 3 | Nenutnost měnit nespotřebované tiskové médium při menším počtu tisků (zachování funkce tisku při delším časovém intervalu použití bez dodatečných nákladů ze strany odběratele – např. zasychání zdroje tiskového materiálu – při přerušení používání na min. 1 měsíc) |  |
| 4 | Tisk v kvalitě min. 300 dpi (lineární i 2 D čárové kódy) |  |
| 5 | Min. 6 oddělených zásobníků |  |
| 7 | Kapacita každého zásobníku min. 50 kazet |  |
| 8 | Vhodné PC nebo možnost připojení k externímu PC |  |
| 9 | Software pro definici tisku |  |
| 10 | Čtečka čárových kódů |  |
| 11 | Rychlost tisku min. 6 kazet za minutu |  |
| 12 | Napájení: 230 V/50 Hz |  |

**Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.**