**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –**

**Vybavení operačních sálů**

**Část 2 - Instrumentárium pro vaginální operativu**

**Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 184 058,53 Kč bez DPH**

**222 710,82 Kč vč. DPH**

(Předmětem plnění jsou **2 kompletní sady** instrumentária pro vaginální operativu).

**Účastník je povinen níže uvedenou tabulku učinit součástí svojí nabídky. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

**Specifikace pro 1 sadu:**

| **Instrumentárium – sada** | **Počet ks** |
| --- | --- |
| **Nůžky** | |
| * nůžky Metzenbaum zahnuté dlouhé | **2** |
| * nůžky hrotnaté – tupé střední | **2** |
| * nůžky Metzenbaum zahnuté střední | **3** |
| * nůžky Mayo střední | **2** |
| * nůžky hrotnaté – tupé krátké | **2** |
| **Pinzety** | |
| * pinzeta anatomická střední | **2** |
| * pinzeta chirurgická 1x2 zuby krátká | **4** |
| * pinzeta chirurgická 1x2 zuby střední | **4** |
| **Jehelce** | |
| * jehelec Bozemann střední | **4** |
| * jehelec Mathieu střední | **4** |
| * jehelec Baby-Crile-Wood krátký | **3** |
| **Peány + kochery** | |
| * peán Rochester rovný krátký | **10** |
| * peán Rochester zahnutý krátký | **10** |
| * svorka Sarot zahnutá | **8** |
| * peán Schnidt – Sawtel, event. Baby-mixter | **8** |
| * Kocher Ochsner rovný krátký | **10** |
| * svorka Mikulicz krátká | **6** |
| **Ostatní** | |
| * zrcadlo poševní Kristeller horní | **3** |
| * zrcadlo poševní Scherback + 2 velikosti lžic | **2** |
| * malý skalpelový držák č. 3 | **2** |
| * velký skalpelový držák č. 4 | **2** |
| * kleště Gross-Maier se zámkem | **6** |
| * pátradlo děložní Sims | **2** |
| * sada dilatátorů Heger 1–13 | **2** |
| * háček na extrakci IUD | **2** |
| * děložní kyreta (velká + malá, ostrá + tupá) | **6** |
| * kleště Schroeder 2 zuby | **4** |
| * kleště Schroeder 4 zuby | **1** |
| * jehelník | **1** |
| * miska kovová malá | **3** |
| * miska kovová velká | **2** |
| * sterilizační kontejner – ventilový systém (bezúdržbový), systém 3 v 1 (kazeta, víko a bezpečnostní víko), vana z eloxovaného hliníku, odlehčený, rozměry 580 x 280 x 150 mm | **1** |
| * drátěné síto do kontejneru – s bočními úchyty, rozměry 540 x 255 x 100 mm | **1** |

**Norma provedení pro všechny relevantní nástroje:**

* instrumentárium musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 1088-1 (evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58),
* u jehelců a nůžek požadován materiál tvrdokov,
* dobrá korozivzdornost veškerého instrumentária,
* specifikace délky instrumentária:
* krátké – min. 13 cm, max. 16 cm
* střední – min. 17 cm, max. 21 cm
* dlouhé – min. 23 cm, max. 30 cm