|  |
| --- |
| Technické podmínky |

**Stavba : III/3923 Tasov – hr. okr. TR; hr. okr. TR - Vaneč**

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 3923 Tasov – hr. okr. TR – Vaneč. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena penetračním makadamem jako subdodávka. Vozovka je navržena v průměrné šířce 5,5 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Staničení: 0,145 – 2,415 a 2,528 – 3,013

Celková délka navržené opravy je 2.755 m.

Plocha pro reprofilaci: 15.021m2

**Technické podmínky:**

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

rozpojení (rozfrézování) stávajících vozovkových krytů

reprofilace (urovnání do požadovaných sklonů)

hutnění rstvy

PMH, emulzní postřik se zadrcením

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO zajistí zadavatel.

Kamenivo na doplnění reprofilace dodá zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.