**Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek pro část 2**

**Třístranná sklápěcí nástavba**

Určení na podvozek: Tatra Phoenix 4x4

**Počet kusů: 1**

| **Parametr** | **Požadavek** | **Nabídka** doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení |
| --- | --- | --- |
| nástavba bude z nosiče demontována včetně kompletního mezirámu nástavby a pístnice sklápění | ano |  |
| vnější délka | min. 4 500 mm | …mm |
| vnější šířka | min. 2 500 mm | …mm |
| výška bočnic | min. 600 mm | …mm |
| výška čela | min. 1 400 mm | …mm |
| tloušťka podlahy z odolného materiálu | min. 5 mm | …mm |
| tloušťka bočnic | min. 3 mm | …mm |
| podlaha a bočnice z otěruvzdorného plechu | ano |  |
| bočnice uloženy v horních pantech s manuálním odjištěním | ano |  |
| mechanické zajištění nástavby pro práci na rámu podvozku pod zvednutým nenaloženým sklápěčem | ano |  |
| bočnice svisle dělené na dvě části | ano |  |
| zadní čelo zavěšeno na zadních vyvýšených pevných sloupcích s automatickým otvíráním a zavíráním pomocí mechanické vačky s možností nastavení a háčky na zajišťování na vnějších okrajích zadního čela (menší zanášení vysypávaným materiálem) | ano |  |
| úprava třístranného sklápěče pro vyklápění asfaltobetonu do finišeru | ano |  |
| svinovací termoizolační plachta posuvná na lankách pro ACO, ACL a ACP ovládaná obsluhou ze země | ano |  |
| oka s odpovídající nosností pro jeřáb (montáž a demontáž prázdné nástavby) | ano |  |
| skládaný přístupový žebřík o délce min. 30 cm nad bočnici stojícího automobilu | ano |  |
| 4 ks výškově stavitelných odstavných noh výměnné nástavby | ano |  |
| barva nástavby oranžová RAL 2011 | ano |  |