**TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY**

**Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 1 000 000 Kč bez DPH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní údaje o nabízeném vozidle** | |
| ***Pokyny pro dodavatele:***  *Dodavatel vyplní údaje do podbarvených polí.* | |
| **Traktor (1 ks) + čelní nakladač (1 ks)** |  |
| **Výrobce – traktor:** |  |
| **Výrobce – čelní nakladač:** |  |
| **Typové označení traktoru:** |  |
| **Rok výroby traktoru:** |  |

**Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

| **Č. p.** | **Požadavek zadavatele** | **Uveďte konkrétní parametry nabízeného stroje** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Motor o výkonu - min. 55 Kw** |  |
| **2** | **Zdvihový objem motoru (cm3) - max. 3 000** |  |
| **3** | **Počet válců v motoru – min. 4** |  |
| **4** | **Klimatizace** |  |
| **5** | **Objem nádrže na naftu (l) – min. 110** |  |
| **6** | **Motor bez AdBlue** |  |
| **7** | **Plnohodnotná sedačka pro spolujezdce** |  |
| **8** | **Hnací systém traktoru 4WD** |  |
| **9** | **Maximální rychlost 40 km/h** |  |
| **10** | **Elektrohydraulický revers převodovky** |  |
| **11** | **Typ převodovky – mechanická 4°** |  |
| **12** | **2° powerschift (řazení pod zatížením)** |  |
| **13** | **Počet rychlostních stupňů vpřed - 24** |  |
| **14** | **Počet rychlostních stupňů vzad - 12** |  |
| **15** | **Tříbodový závěs kategorie II** |  |
| **16** | **Dodávka hlavního čerpadla hydrauliky (l/min) – max. 50** |  |
| **17** | **Elektrohydraulické ovládání spojky PTO** |  |
| **18** | **Otáčky zadního VH - 540/1000** |  |
| **19** | **Závaží v zadních kolech – min. 250 kg** |  |
| **20** | **Vzduchové brzdy dvouokruhové + jednookruhové** |  |
| **21** | **Zvedací síla zadního TBZ – min. 3 200 kg** |  |
| **23** | **Traktor vč. čelního nakladače** |  |
| **24** | **Možnost sundání nakladače z traktoru** |  |
| **25** | **Zdvih čelního nakladače v oku výložníku - min. 3400 mm** |  |
| **26** | **Ovládání čelního nakladače joystickem** |  |
| **27** | **Čelní nakladač s paralelogramem** |  |
| **28** | **Čelní nakladač s upínáním EURO** |  |
| **29** | **Nosnost čelního nakladače v lopatě dole – min. 1500 kg** |  |
| **30** | **Lopata o šířce – min 180 cm** |  |
| **-** | **Další parametry nabízeného stroje:** | |