**17 - Čerpadlo kalové**

Automatický a manuální mód

Vyrobeno z antikorozních a antioxidačních materiálů

Velikost nečistot při čerpání až 38 mm

Nastavitelná délka plovákového spínače

Schopnost čerpat vodu i v případě částečného ponoření

Napětí sítě: 230 / 50 V/Hz

Výkon: 1000 W

Použití: znečištěná / kalová voda

Max. výtlak 11 m

Max. průtok 320 l/min

Výstupní průměr 1/2 - 1''

Připojitelná hadice 1/2 - 1 "

Délka kabelu 10 m

[](https://img2.mountfield.sxcdn.net/files/e6/e644f33f-d339-4742-b9a7-c09df0037b7d_800_600_fit.jpg)Hmotnost: max. 9 kg