**38 – Pila Formátovací**

* Příkon [W]: **2 700**
* Výkon [W]: **1 900**
* Otáčky kotouče naprázdno [U.min-1]: **4 060**
* Úhel nastavení [°]: **0 ÷ 45**
* Prořez pod úhlem 90° / 45° [mm]: **80 / 54**
* Průměr pilového kotouče [mm]: **254**
* Rozměry stolu [mm]: **800 x 350**
* Výška stolu [mm]: **860**
* Rozměry formátovacího stolu [mm]: **1 610 x 240**
* Rozšíření stolu [mm]: **800 x 270**
* Prodloužení stolu [mm]: **350 x 410**
* Pojezdový vozík [mm]: **600 x 460**
* Šířka řezu s paralelním pravítkem [mm]: **610**
* Délka pojezdu [mm]: **1 600**
* Odsávání pilin [mm]: **100**
* Rozměry cca [mm]: **1 610 x 2 100 x 1 200**
* Hmotnost cca [kg]: **170**
* Možnost nastavení výšky prořezu a úhlu řezu
* Robustní provedení
* Vodící pravítko se stupnicí
* Plynule naklápěcí (2x 45°) teleskopické pravítko lze instalovat buď dopředu nebo na zadní rám stroje
* Bohatě dimenzovaný pracovní stůl a prodloužení stolu pro standardní řezání až do šířky 610 mm
* Dodávána včetně pilového kotouče s SK plátky
* Snadné použití hliníkového pravítka se stupnicí
* Snadný a přesný pojezd formátovacího stolu v kaleném prizmatickém vedení
* Stabilní rozšiřovací stůl pro řezání velkých a těžkých desek
* Naklápění pilového agregátu až o 45° pomocí ručního kolečka
* Připravenost pro použití prodlužovacích i rozšiřovacích stolů je již v základní dodávce
* Hliníkové podélné pravítko s jemným nastavením a precizním kruhovým vedením (30 mm)
* Všechny hliníkové části (formátovací stůl, pravítka, …) jsou eloxované
* Pila je vybavena kvalitním teleskopickým výložníkem a prodlužovacím stolem
* Úprava výškového nastavení prořezu materiálu je pomocí ergonomicky umístěného ručního kola na boku stroje

