**08 - Robot kuchyňský**

  
Objem hlavní nádoby: min. 5.5 l  
Ovládání: mechanické-knoflíkové  
Počet rychlostí: min 8  
Plynulá regulace rychlosti: ano  
Příkon robota: min 1200 W

Plynulá regulace otáček pro volitelnou rychlost a intenzitu zpracování surovin  
Možnost nastavení optimální výšky nástavců pro práci s menším množství surovin v nádobě  
Bezpečnostní tepelná pojistka se aktivuje při přetížení stroje a tak ochrání motor před poškozením  
Protiskluzové nožky zajišťující vyšší stabilitu  
**Systém výkyvného ramene**   
Obsahuje bezpečnostní pojistku proti nechtěnému spuštění v odklopené poloze  
  
Možnost mytí jednotlivých nekovových dílců v myčce na nádobí  
Otvor v krytu mísy pro snadné plnění surovin za chodu   
Velmi rychlé sestavení pracovních nástavců, jednoduché ovládání a snadná údržba   
Maximální hladina akustického hluku je max 85 dB(A) re 1pW  
  
**V základní výbavě disponuje robot těmito funkcemi:**  
\* šlehání  
\* mísení  
\* hnětení  
\* mixování  
\* strouhání (krouhání, krájení)  
\* mletí masa  
\* plnění uzenin  
\* protláčení strojového cukroví  
  
**Příslušenství:**  
\* Velkokapacitní nerezová mísa o objemu min. 5,5 l, včetně průhledného krytu (v závislosti na typu až 2,5 kg těsta)  
\* Skleněný mixér min. 1,4 l (nepohlcuje pachy a barvy mixovaných potravin)  
\* Hnětací hák  
\* Šlehací metla  
\* Mísící metla  
\* Flexi metla (na krémy a lehká těsta)  
\* Mlýnek na maso o průměru 62 mm (4 velikosti mlecích destiček, nástavec výrobu uzenin, tvořítko na cukroví, pěchovadlo, násypka, uvolňovací klíč)  
\* Nástavec na strouhání (se 3 diskovými struhadly) + převodovka pro zajištění optimálních otáček