**06-31 - Pračka**

Profesionální pračka

Nerezový vnitřní a vnější buben

Odstředění s vysokým G-faktorem 440 zkracuje dobu sušení a tím šetří provozní náklady

Volně stojící odpružená pračka: může být instalována na jakýkoliv povrch

Inovovaný systém odpružení pračky - výrazné snížení vibrací

Integrovaná přední násypka se čtyřmi přihrádkami.

Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla

Vypouštěcí čerpadlo ve standardu, volitelně vypouštěcí ventil

Šedé lakované horní, přední a boční panely

Elektrický ohřev nebo připojení na horkou vodu

6 pracích programů

Programové tlačítko k doplňkovému programování:

- Předpírky

- Prodloužení pracího času

- Extra máchání

LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu

Zobrazení času do konce pracího programu

Součástí dodávky bude i zaškolení, instalace a zprovoznění

|  |  |
| --- | --- |
| Kapacita | 10 kg |
| Objem bubnu | 96 l |
| Otáčky odstředění | 1200 ot/min |
| Elektrický ohřev | 4,8 kW |

