**35 - Hoblovka s protahem**

* Oba srovnávací stoly lze výškově jemně nastavit a jsou vybavené zářezy v hraně stolu k tlumení hluku
* 4násobně vedený tloušťkovací stůl zajišťuje přesné hoblování prken, lišt, fošen, …
* Integrované odsávání třísek optimalizuje poměr ceny a výkonu
* Rychlé a jednoduché nastavení požadovaného úběru materiálu
* Přesné rovinné srovnávací stoly z hliníku zajišťují přesný výsledek hoblování
* Kryt odsávání (průměr 100 mm) je volitelně použitelný při srovnávání nebo tloušťkování
* Nožový hřídel s hoblovacími noži HSS
* Rýhovaný podávací válec zajišťuje bezpečný a stejnoměrný posuv obrobku
* Stabilní vodicí pravítko s prizmatickým vedením, sklopné v úhlu od 90° do 45°
* Sériově dodávaná s měrkou pro nastavení hoblovacího nože
* Při hoblování je vypnutý posun protahu
* napájecí napětí 400 V, příkon 2,5 kW, otáčky 6700 U.min-1, válec průměr 62 mm, 2 ks nožů, tříska 3 mm, hoblování 305 mm, protah 300 mm, max. tloušťka 160 mm, protah 8,5 m.min-1,

**Součásti dodávky:**

* Hoblovací nůž v HSS kvalitě
* Integrované odsávání
* Pytel na třísky
* Seřizovací měrka hoblovacího nože
* 2x Přípravek na posouvání dřeva
* Podstavec

**Hoblovka**

* Šíře hoblování [mm]: **305**
* Délka stolu [mm] **1 080**
* Otáčky [U.min-1]: **6 700**
* Počet nožů [ks]: **2**
* Průměr nožového válce [mm]: **62**
* Boční pravítko [mm]: **640 x 125**
* Naklopení bočního vedení [°]: **90 ÷ 45**
* Max. hloubka řezu - velikost třísky [mm]: **3**

**Protah**

* Délka stolu [mm]: **500**
* Max. šířka materiálu [mm]: **300**
* Max. tloušťka [mm]: **5 ÷ 160**
* Max. tříska [mm]: **2**
* Rychlost protahu [m.min-1]: **8,5**
* Otáčky nástroje [U.min-1]: **6 700**
* Počet nožů [mm]: **2**