**37 – Mobilní odsávací zařízení**

* Odsavač určený pro zajištění čistého a bezprašného prostředí bez zbytečného odvětrávání tepla
* Ideální zařízení na odsávání třísek u pil, frézek a hoblovek
* Odsavač lze připojit na stacionární i mobilní stroje na opracování dřeva
* Aerodynamický tvar plastového kola ventilátoru zajišťuje vysoký odsávací výkon
* Výkonný hnací motor a kolo ventilátoru zajišťují optimální odsávací výkon
* Výkon motoru S1 100% [W]: 550
* Příkon motoru S6 40% [W]: 750
* Otáčky [U.min-1]: 2 850
* Napájecí napětí [V] / [Hz]: 230 / 50
* Max. podtlak [Pa]: 700
* Kapacita odsávání [m3.h-1]: 1 150
* Filtrační plocha [m2]: 1,0
* Kapacita vaku na třísky [l]: 60
* Průměr sací příruby [mm]: 100
* Akustický tlak [dB]: 86
* Hlavní rozměry cca [mm]: 900 × 510 × 1 620
* Hmotnost cca [kg]: 20