**Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek**

**Dodávka vozidel pick-up v provedení N1**

**Výrobce / Tovární značka: ……………………………..**

**Typ: …………………………….**

**Počet kusů: 4 ks**

| **Parametr** | **Požadavek** | **Nabídka** doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| **Motor a pohon** | | |
| benzinový | ANO |  |
| výkon motoru + turbo | 80 až 120 kW | ………………… kW |
| zdvihový objem motoru min. 1 195 cm3 | Kritérium **b)** | Nevyplňujte, nabídka uvedena v příloze F4 |
| počet převodových stupňů | min. 5 | ………………… |
| počet válců | min. 4 | ………………… |
| manuální převodovka | ANO |  |
| **Hmotnosti** | | |
| celková hmotnost vozidla max. 3 500 kg | Kritérium **c)** | Nevyplňujte, nabídka uvedena v příloze F4 |
| hmotnost bržděného přívěsu min. 1 100 kg | Kritérium **f)** | Nevyplňujte, nabídka uvedena v příloze F4 |
| **Energetické a ekonomické provozní dopady** | | |
| emisní limit ve výfukových plynech EURO 6 | ANO |  |
| **Bezpečnost** | | |
| ABS | ANO |  |
| posilovač řízení | ANO |  |
| airbag řidiče a spolujezdce | ANO |  |
| tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i vzadu | ANO |  |
| výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech (aktivní nebo integrované na předních sedadlech) | ANO |  |
| přední mlhové světlomety | ANO |  |
| světla pro denní svícení | ANO |  |
| přední i zadní zástěrky | ANO |  |
| **Brzdy** | | |
| přední náprava kotoučové | ANO |  |
| zadní náprava bubnové nebo kotoučové | Kritérium **d)** | Nevyplňujte, nabídka uvedena v příloze F4 |
| **Kola a pneumatiky** | | |
| letní obutí na vozidle | ANO |  |
| ocelové disky kol s okrasnými kryty nebo lité disky | doplňte provedení  |  |
| průměr kola | min. 15˝ | ………………… ˝ |
| sada zimních pneumatik včetně ocelových disků s okrasnými kryty nebo lité disky | doplňte provedení  |  |
| **Interiér a exteriér** | | |
| manuální klimatizace s pylovým filtrem | ANO |  |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ANO |  |
| elektrické ovládání předních bočních oken | ANO |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním na klíči | ANO |  |
| výškově nastavitelný volant (tříramenný až pětiramenný) | ANO |  |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ANO |  |
| palubní počítač | ANO |  |
| objem nákladového prostoru při složení druhé řady sedadel min. 2,5 m3 | Kritérium **e)** | Nevyplňujte, nabídka uvedena v příloze F4 |
| míst k sezení 5 | ANO |  |
| zadní sedadla dělená 40/60 nebo 1/3:2/3 | uveďte provedení  |  |
| zadní sedadla sklopná nebo demontovatelná bez použití nářadí | uveďte provedení  |  |
| druhá řada sedadel sklopná nebo demontovatelná, umožňující rovnou nákladovou plochu | Kritérium **g)** | Nevyplňujte, nabídka uvedena v příloze F4 |
| dvoje boční posuvné dveře s mechanicky otevíratelnými okny (např. výklopná) | ANO |  |
| užitečná šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol | min. 1 000 mm | ………………… mm |
| užitečná výška nákladového prostoru | min. 1100 mm | ………………… mm |
| užitečná ložná délka při složení druhé řady sedadel | min. 1500 mm | ………………… mm |
| zásuvka 12V | ANO |  |
| osvětlení nákladového prostoru | ANO |  |
| dvoukřídlé prosklené zadní dveře otevírané do stran cca 180° | ANO |  |
| do zavazadlového prostoru musí být umožněno bezproblémové naložení EURO palety s nákladem např. náhradních automobilových dílů | ANO |  |
| vyhřívaní a stěrač zadních skel | ANO |  |
| gumový omyvatelný koberec chránící podlahu v zavazadlovém prostoru | ANO |  |
| sada gumových koberců k sedadlům | ANO |  |
| spojovací zařízení pro nákladní přívěs nebržděný o hmotnosti min. 650 kg včetně 7-mi pólové zásuvky | ANO |  |
| montáž GPS dodané zadavatelem (typ jednotky MJ2732 VEP včetně napájecího svazku, čtečky Dallas, GSM a GPS antén, zajištěno od PRINCIP a.s., IČ: 41690311) | ANO |  |
| rádio s MP3 s reproduktory i s Bluetooth | ANO |  |
| **Karoserie** | | |
| barva | červená nebo oranžová  |  |