**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Část 2: Myčky nádobí s termickou dezinfekcí**

**Předpokládaná hodnota předmětu plnění: 330 000 Kč bez DPH (za 2 kusy)**

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

**Předmět plnění:**

| **Požadované přístroje** | **Počet ks v dodávce** | **Výrobce přístroje** | **Typové označení přístroje** | **Autorizovaný servis** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Automatická myčka nádobí s termickou dezinfekcí** | **2** |  |  |  |

**Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

| **P. č.** | **Požadavek** | **ANO/NE****Konkrétní hodnota nabízeného zařízení** |
| --- | --- | --- |
| **Obecné parametry přístroje** |
| **1** | Mycí automat na nádobí, s termickou dezinfekcí |  |
| **2** | Přístroj s předním plněním, samostatně volně stojící nebo možnost vestavby do nábytku |  |
| **3** | Celonerezové opláštění |  |
| **4** | Elektronicky řízený přístroj, ovládací panel s displejem v českém jazyce |  |
| **5** | Dávkovací zařízení pro práškové/tekuté mycí a oplachovací prostředky ve dvířkách |  |
| **6** | Zásobník soli ve dvířkách přístroje |  |
| **7** | Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  |
| **8** | Integrovaný kondenzátor par |  |
| **9** | Vodotěsný systém – zabezpečení přístroje proti případným únikům vody a škodám |  |
| **10** | Elektrické blokování dveří během programu |  |
| **11** | Automatické otevření dveří po konci programu |  |
| **12** | Minimálně 12 mycích programů |  |
| **13** | Termický dezinfekční program – možnost dezinfekce při 93 °C po dobu 10 minut, pro zajištění ochrany proti infekci |  |
| **14** | Nastavení mycích parametrů – minimálně teploty a doby mytí |  |
| **15** | Kontrolní chybová hlášení na displeji |  |
| **16** | Mycí výkon min. 12 jídelních sad/hodinu |  |
| **17** | Zařízení splňující Vyhlášku MZ ČR č. 306/2012 Sb. |  |
| **Příslušenství** |
| **18** | Vnitřní nástavce a koše:* pro šálky a podšálky, sklenice
* pro talíře malé a velké, misky
* pro příbory
 |  |
| **19** | Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |