**Dodávka automobilových trenažerů**

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka 2ks automobilových trenažerů, předmětem plnění je nové zařízení (ne zařízení již používané, zánovní ani předváděcí).

Nabízené zařízení:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE** | |
| **Pokyny pro dodavatele:**  Dodavatel vyplní údaje v každém poli v této sekci. | |
| **Typ, označení** (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| **Kopie kokpitu vozidla** |  |

**Nabízené trenažéry musí splňovat** **minimálně tyto požadavky**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Požadavek** | **Splnění požadavku** |
| **Pokyny pro dodavatele:**  Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízené zařízení požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
|  | ***Obecné požadavky*** |  |
| 1. | Kabina je kompaktní celek vytvářející pro řidiče představu skutečného vozidla; soustava minimálně tří širokozáběrových monitorů; výhled z MV jen středovým monitorem | ANO / NE |
| 2. | Zorný úhel - panoramatickým výhledem vpřed i vzad; včetně zpětných zrcátek | ANO / NE |
| 3. | Výcvik simulované jízdy s vozíkem různé hmotnosti | ANO / NE |
| 4. | Přizpůsoben pro připojení stolu učitele a indikační panel | ANO / NE |
| 5. | Indikace řazení | ANO / NE |
|  | Příloha č. 4 k zákonu č. 247/2000 Sb. Rozdělení řidičských trenažérů a rozsah povoleného výcviku  c) třetí skupinu řidičské trenažéry splňující podmínky druhé skupiny, které dále umožňují nácvik jízdy vpřed i vzad po komunikacích s více jízdními pruhy v otevřené krajině a ve městě v mírném provozu s jednoduchými dopravními interakcemi v různém světelném režimu a umožňující nácvik rizikových situací; řidičským trenažérem lze nahradit 40 % 1. etapy výcviku, 10 % 2. etapy výcviku a 10 % 3. etapy výcviku, včetně nácviku správného jednání v jednotlivých rizikových situacích. | ANO / NE |
|  | ***Technické údaje*** |  |
| 6. | Maximální rozměry (šířka x délka) 1500 x 1600 mm | uveďte skutečnou hodnotu |
| 7. | Umístění kabiny na kovovém podvozku, podvozek s aretovanými kolečky pro přemístění | ANO / NE |
| 8. | Napájení: 230V; Výkon max. 500W | uveďte skutečnou hodnotu |
|  | ***Funkcionality SW*** |  |
| 9. | Hlasový výstup instruktora | ANO / NE |
| 10. | Výuka na trenažeru je rozdělena do bloků (příklad- jízda po dálnici, jízda městem, nácvik řešení krizových situací, řazení, couvání, atd.) | ANO / NE |
| 11. | Umožňuje minimálně základní výcvik jízdy a zdokonalovací výcvik pro skupiny ŘO B a B+E; plné funkce palubní desky, ovládacích prvků, věrnou simulaci pedálů, ruční brzdy a řadicí páky; mechanismus motorové silové simulace volantu; vygenerovaný obraz před vozidlo v 3D grafice typu virtuální realita; simulaci zvuku motoru; elektronického instruktora; simulaci smyku v závislosti na různých adhezních podmínkách; jízdu v mlze a v noci; rizikové situace; jízdu s přívěsným vozíkem (do 750 kg, od 750 do 1500 kg) | ANO / NE |
| 12. | Záznam a rozbor simulační jízdy | ANO / NE |
| 13. | PC kompatabilní s technickým řešením | ANO / NE |
| 14. | Součástí dodávky je ovládací SW jednotlivých výcvikových lekcí - s neomezenou platností včetně bezplatného upgradu verzí | ANO / NE |
|  | ***Záruka vozu a ostatní požadavky*** |  |
| 15. | Garantovaná záruční doba výrobce min. **24 měsíců** | uveďte skutečnou hodnotu |
| 16. | Montáž a Zaškolení obsluhy | ANO / NE |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o vozidle a u každé jednotlivé položky požadavků na zařízení údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek/požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.