**01-54 Odsavač par s cirkulací**

Stěnový odsavač par s cirkulací s filtry s aktivním uhlím a tukovými filtry

Min dva filtry s aktivním uhlím

vnitřní režim cirkulace vzduchu pomocí filtrů s aktivním uhlím

Součástí dodávky je veškerý potřebný materiál pro montáž na stěnu, min. 1,5 m dlouhá vypouštěcí hadice a vhodný kryt hadice. Kompletní montážní sada s nástěnnými držáky, drážkami a šrouby

Energetická třída A

Min. tři výkonnostní úrovně

Hliníkový filtr vyjímatelný a omyvatelný v myčce

provozní hluk – max. 70 dB při nejvyšší úrovni výkonu

Na nejvyšší úrovni výkonu odstraňuje z kuchyně minimálně 600 m³ / h odpadního vzduchu.

Napájení: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Ilustrační foto:

