**07-35 – optická vlákna**

Minimálně 1m široká

Minimálně 100 vláken

Dodáván se Sideglow a světelným zdrojem.

Příkon elektřiny 240V, transformovaný na 12V

Vlákna upletena ze tří pramenů

Bezpečná konstrukce i při vkládání do úst

Dálkové ovládání

Možnost změny barev minimálně 10

Například: https://www.sensa-shop.cz/interaktivni-opticka-vlakna-se-zdrojem/

