Veřejná zakázka **laboratoř chemie GJ-A1LC**

**Část 2 – Projektor s příslušenstvím**

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

Dodání přístrojů a vybavení s montáží a dopravou. Pro potřeby v režimu výuky studentů gymnázia v laboratoři chemie.

Dodány budou přístroje s následující základní identifikací:

| **přístroj** | **výrobce** | **typové označení** |
| --- | --- | --- |
| Projektor (1 ks) |  |  |
| Reproduktory (2 ks) |  |  |
| Tabule standardní s ramenem (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

|  |  |
| --- | --- |
| **technická podmínka** | **splnění podmínky dodavatelem[[1]](#footnote-1)** |
| **Projektor** | |
| Ultrakrátká projekční vzdálenost, připevněný k tabuli s posuvem | ANO/NE |
| Barevný světelný výstup **min. 4000 ANSI lm** | ANO/NE |
| Kontrastní poměr **min. 2 500 000 : 1** | ANO/NE |
| Rozlišení **min. 1280 pixelů horizontálně** | ANO/NE |
| Rozlišení **min. 800 pixelů vertikálně** | ANO/NE |
| Poměr stran obrazu **16:10 nebo 16:9** | ANO/NE |
| Minimální životnost **20 000 hodin v běžném režimu** | ANO/NE |
| Minimální obnovovací **frekvence obrazu 60Hz** | ANO/NE |
| Počet a typ rozhraní min. 1xUSB 2.0 A (napájení adaptéru | ANO/NE |
| Počet a typ rozhraní min. 2xHDMI | ANO/NE |
| Počet a typ rozhraní min. 1xEthernet LAN | ANO/NE |
| **Reproduktory** | |
| Aktivní stereofonní, 3 pásmové | ANO/NE |
| Výkon páru reproduktorů **min. RMS 20W** | ANO/NE |
| Typ konektoru jack 3,5mm | ANO/NE |
| Bez dálkového ovládání | ANO/NE |
| Bez USB vstupu/výstupu | ANO/NE |
| Nerušivé provedení | ANO/NE |
| **Tabule standardní s ramenem** | |
| Jednodílná bílá magnetická tabule s keramickým povrchem určená pro popis za sucha stíratelným fixem | ANO/NE |
| Rozměry 200x120cm | ANO/NE |
| Konstrukce tabule zamezí tzv. kroucení | ANO/NE |
| Hliníkový rám tabule bez barevné úpravy | ANO/NE |
| Povrch tabule použitelný jako projekční plocha projektoru | ANO/NE |
| Hliníkové odkládací poličky po celé šířce spodního okraje | ANO/NE |
| Včetně zvedacího stojanu standardní výšky pro učebny ukotveného do stěny | ANO/NE |
| Rameno připevněné k tabuli slouží jako držák pro uchycení projektoru tak, aby obraz projektoru pokryl minimálně 90 % plochy tabule a aby se projektor v činnosti posouval současně s tabulí, bez hrozby jeho poškození nebo zranění osob, které s tabulí manipulují | ANO/NE |
| **Montáž a doprava** | |
| Montáž pouze v pracovní dny, bez omezení činnosti školy | ANO/NE |
| Napájení projektoru a reproduktoru – přepínání nástěnným spínačem | ANO/NE |
| Kabeláž od stolního počítače v učebně po stěně v bílých lištách. Kabeláž zahrnuje minimálně HDMI kabel PC –> projektor, ethernetový patch kabel PC <–> projektor, audiokabely PC –> reproduktory, napájecí kabely reproduktorů, projektoru. Délka cca 15m. | ANO/NE |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. ***Pokyny pro dodavatele:***

   *Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.*

   *Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.*

   *Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v ……….*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#footnote-ref-1)