|  |
| --- |
| Další technické podmínky |

**Stavba: III/11227 Křešín**

Předmětem stavby je oprava silnic III. třídy č. 11227 v úseku intravilánu obce Křešín. Začátek úseku je u hřbitova na pracovní spáře v km 2,872 a konec úseku je před křiž. III/11226 u konce obce v km 3,301. Cílem této stavby je oprava degradované obrusné vrstvy v tl. do 20 cm pomocí technologie recyklace za studena. Vozovka je navržena v průměrné šíři 4,7 m. Vedení trasy a šířkové upořádání se stavbou měnit nebudou. Bude zachována stávající niveleta vozovky.

Celková délka navržené opravy je 429 m.

**Technické podmínky**

Stavba zahrnuje jeden stavební objekt SO 101 oprava silnice III/11227 v obci Křešín.

**SO 101 oprava silnice III/11227 v obci Křešín**

Na celém úseku bude provedena recyklace za studena do tl. 20 cm (RS CA – dle TP 208).

Recyklovaná směs bude podrobena zkoušce zkušebnou zhotovitele. Minimální dávkování pojiva bude 4% cementu a asfaltovou emulzi v množství zbytkového asfaltu 2%.

Dále bude proveden infiltrační postřik asfaltový.

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu (zajistí KSÚSV).

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

**Zadávací podklady**

* soupis prací v programu ASPE dle cenové soustavy OTSKP - 2022
* situační mapa