Dokumentace interiéru hradu Kámen

**KATALOG PRVKŮ**

**KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU**

**VESTAVNÉ VYBAVENÍ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Interier** | |
| VV01 | **Vestavný pult kavárny**  m.č.: 1.1  celkový rozměr: 4980x750mm + 2860x750mm, výška: 900mm  - svařovaná jeklová konstrukce z uzavřených ostrohranných profilů 40x40mm, vybroušené svary, skrytá výšková aretace, antikorozní povrchová úprava, krycí nátěr dle AD  - pracovní deska a svislé opláštění konstrukce z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerál  ních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), prostupy pro vybavení kavárny dle konkrétních typů vybavení, odstín dle AD  rozměr desky: 4980x750mm + 2860x750mm, tl. 40mm, svislé opláštění tl. 15mm  - vložená pracovní deska z modřínu, bez viditelných příčných spojů, celá délka z jednoho kusu fošny, klížené v delším směru, šířka pásů min 150mm, tl. 20mm, čelní nákližek, minimální rádius na hraně (max r=2mm), prostupy pro vybavení kavárny dle konkrétních typů vybavení, modřín, hoblovaný, lazura a odstín dle AD  celkový rozměr: 1930x680, tl. 20mm + nákližek tl. 15mm, výška: 80mm  - 3 bloky vestavných šuplíků na bočních výsuvech, typ dle AD, 3x140mm, 1x225mm, uzamykatelné, čela z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD, konstrukce šuplíků z modřínových desek z masivu, hoblovaný, lazura a odstín dle AD  - 2ks šuplíků pod pracovní plochou, výsuvy zavěšené z ocelové konstrukce, typ dle AD, kotvené zespodu do pracovní desky, čela z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD, konstrukce šuplíků z modřínových desek z masivu, hoblovaný, lazura a odstín dle AD  - 2 bloky skříňky s jednokřídlým otvíráním na bočním pantu, dvířka z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD  - 1 blok skříňky s dvoukřídlým otvíráním na bočním pantu s přístupem k agregátu, dvířka z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD  - 11ks vnitřních výplňových modřínových desek z masivu pro kotvení polic, pantů, výsuvů šuplíků a dělení úložných prostorů, perforace ve svislých řadách pro uložení polic po 50mm, tl. 20mm, kotveno do ocelové jeklové konstrukce dle výkresů,hoblovaný, lazura a odstín dle AD  - 12ks vnitřních polic z modřínových desek z masivu, hoblovaný, lazura a odstín dle AD, včetně 48 kotevních trnů  - 1ks dvířek na bočním pantu, včetně pantů dle AD, uzamykatelné včetně protějšího pouzdra (bude instalováno do protějšího dřevěného bloku, doměřit před výrobou na místě, dvířka z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD  celkový rozměr: 660x15mm, výška 890mm  - 2ks posuvných dvířek, včetně posuvů dle AD, uzamykatelné včetně protějšího pouzdra, doměřit před výrobou na místě, druhé křídlo instalováno do prvku VV02, dvířka z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD  celkový rozměr: 600x15mm, výška 800mm | 1 |
| VV02 | **Vestavěná kuchyňská linka ve 2NP**  m.č.: 1.1  celkový rozměr: 4690x700mm, výška: 900mm  - svařovaná jeklová konstrukce z uzavřených ostrohranných profilů 40x40mm, vybroušené svary, skrytá výšková aretace, antikorozní povrchová úprava, krycí nátěr dle AD  - pracovní deska a svislé opláštění konstrukce z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), prostupy pro vybavení kavárny dle konkrétních typů vybavení, odstín dle AD  rozměr desky: 4690x700mm, tl. 40mm; svislé opláštění tl. 15mm  - podepřeno a uzaseno k vybavení Gastro projektu (chladící a mycí stoly), konstrukce slouží jako podpěra stolu  viz výkres: **D.1.1 93, D.1.1 94, D.1.1 95** | 1 |
| VV03 | **Vestavěná kuchyňská linka ve 3NP**  m.č.: 2.5  celkový rozměr: 1610x750mm, výška 900mm  - svařovaná jeklová konstrukce z uzavřených ostrohranných profilů 40x40mm, vybroušené svary, skrytá výšková aretace, antikorozní povrchová úprava, krycí nátěr dle AD  - pracovní deska a svislé opláštění konstrukce z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerál  ních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), prostupy pro vybavení kavárny dle konkrétních typů vybavení, odstín dle AD  rozměr desky: 1610x750, tl. 40mm; svislé opláštění tl. 15mm  - 1 blok vestavných šuplíků na bočních výsuvech, typ dle AD, 3x140mm, 1x225mm, uzamykatelné, čela z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD, konstrukce šuplíků z modřínových desek z masivu, hoblovaný, lazura a odstín dle AD  - 1 blok skříňky s jednokřídlým otvíráním na bočním pantu, dvířka z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD  - 1 blok skříňky s dvoukřídlým otvíráním na bočním pantu s přístupem k agregátu, dvířka z PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, spojováná bez viditelných spár, jednolité provedení, minimální rádius na hraně (max r=2mm), odstín dle AD, kování dle AD  - 4ks vnitřních výplňových modřínových desek z masivu pro kotvení polic, pantů, výsuvů šuplíků a dělení úložných prostorů, perforace ve svislých řadách pro uložení polic po 50mm, tl. 20mm, kotveno do ocelové jeklové konstrukce dle výkresů,hoblovaný, lazura a odstín dle AD  - 5ks vnitřních polic z modřínových desek z masivu, hoblovaný, lazura a odstín dle AD, včetně 16 kotevních trnů  viz výkres: **D.1.1 96** | 1 |
| VV05 | **Krbová designová kamna na dřevo a brikety, vč. připojení ke komínu a revize tohoto připojení, včetně spodního přívodu vzduchu z 1.NP, typ Austroflamm Clou Xtra,**  m.č. 1.1, š.630 hl.450 v. 1296, nominální výkon (kW) 8,  Min. - Max. výkon (kW) 4 - 11,  Průměr kouřovodu (mm)  150, Připojení externího vzduchu  125 mm - spodní,  Výška na osu kouřovodu (mm) 1144, Rošt s popelníkem, podkladní plech v designu kamen.  Válcový tvar na oválném půdoryse z masivní litiny, kruhový prosklený otvor v ose kamen, rukojeť z ořechového dřeva.  Cena 115.000,- bez DPH  <https://www.krbykunc.cz/krbova-kamna/austroflamm-clou-xtra-krbova-kamna/?fbclid=IwAR3DJ6Zeu4OPPP6msV9AE97B6GpK3-T_EZmM7mUa1l11k9Y9vOByoKpK8yw> | 1 |