|  |
| --- |
| Další technické podmínky |

**Stavba: II/128 Černovice, ul. Dobešovská**

Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy č. 128 v úseku intravilánu města Černovice (ulice Dobešovská). Začátek úseku je za křižovatkou silnic II/136 a II/409 na pracovní spáře v km 29,312 a konec úseku je před mostem ev.č. 128-013 na pracovní spáře v km 29,866. Cílem této stavby je oprava degradované obrusné vrstvy v tl. 5 cm. Vozovka je navržena v průměrné šíři 6,8 m. Vedení trasy, výškové a šířkové upořádání se stavbou měnit nebudou. Bude zachována stávající niveleta vozovky.

Celková délka navržené opravy je 554 m.

**Technické podmínky:**

Stavba zahrnuje stavební objekt SO 101 oprava silnice v km 29,312 – 29,866.

**SO 101 oprava silnice v km 29,312 – 29,866**

Jedná se dle soupisu o tyto práce: frézování zpevněných ploch asfaltových v tl. 5 cm s odvozem do 20 km; zametení vozovky; řezání a výplň spar; výšková úprava poklopů, mříží a krycích hrnců; spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2; pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm; VDZ v barvě (vodící proužky tl. 12,5 cm); zajištění DIO; zkoušení konstrukcí a prací; zaměření plochy stavby po realizaci.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.