**Výpis prvků - Zařizovací předměty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ozn. | popis/  vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu | č. místnosti | kusů |
| DB1 | **Páková dřezová baterie s výtažnou sprškou**  volitelný otočný úhel: 60° / 110° / 150 / 360° · laminární proud, sprchový proud  · sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury  · maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l/min  · délka vytažení až do 76 cm  · součásti dodávky: páková kuchyňská baterie, přívodní hadice, upevnění dříku, upevňovací materiál, montážní návod | 6.01  6.11 | 1  1 |
| PV | **Podlahová vpusť**  napojení na cementovou stěrku  Nerezová mřížka 102x102x5 mm  Výškově upravitelné hrdlo 25-95 mm  Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby  Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou  Nerezový límec pro pevné přichycení hydroizolační fólie nebo tkaniny hydroizolace stavby  Boční napojení na odpad Ø75/50 mm  Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku  Volitelné použití suché nebo vodní zápachové uzávěry  apv33447 | 6.02 | 1 |
| DB2 | **Páková nástěnná baterie k výlevce, se sprchou**  **Sprchová souprava vč. hadice, hlavice, držáku**  materiál: nerez satin - AISI304  **minimal vanová**  **11887C:\Users\uzivatel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images.jpg**  **323x271_6NjGKu** | 6.02 | 1 |
| VN1 | **Keramická nástěnná výlevka (**výlevka, zadní stěna, chromovaná mřížka,  přepadová sada, sifon,  úchytová sada)  materiál keramika  povrch lesklý  rozměr 455 x 380 x 355 | 6.02 | 1 |