**Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo)**

**Technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZDRAVOTNICKÝ A KUCHYŇSKÝ NÁBYTEK** | |  |
| **Název položky** | | **Splněno ANO/NE\*\*** |
| Korpusy | LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy |  |
| LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40 vzorků barevných odstínů) |  |
| hrany ABS min. 0,5 mm |  |
| lepené |  |
| záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, |  |
| horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů, seřiditelnost ve dvou směrech |  |
| Dveře, čela zásuvek, stolové desky | LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40 vzorků barevných odstínů) o tloušťce min.18 mm |  |
| hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy. |  |
| prosklené dveře v rámečku, sklo čiré |  |
| dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří |  |
| stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm |  |
| Závěsy dveří | kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné |  |
| Úchytky | kovové v imitaci nerez tvaru U, prošroubované, rozteč 224 mm |  |
| Pracovní desky | postforming. tl. min 38 mm, zadní těsnící lišta, předložení minimálně 20ti vzorků |  |
| Police | hrany ABS min. 0,5 mm |  |
| podpěrky kovové, |  |
| police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříně |  |
| Vybavení velké lékárny | na dveřích 18 vyjímatelných, polohovatelných krabiček (celkem) |  |
| výsuvná prac. deska, závěsy kovové, úhel otvírání min. 170° |  |
| 2 pevné police + 2 polohovatelné police |  |
| trezor na opiáty kovový |  |
| osvětlení lékárny na senzor |  |
| Sokl skříní | Rektifikační plastové nohy min. 110 mm |  |
| nejlépe odnímatelný sokl s těsněním min 110 mm |  |
| Zásuvky | kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg |  |
| částečný výsuv |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK** | |  |
| **Název položky** | | **Splněno ANO/NE\*\*** |
| Korpusy | LTD, stolové desky, spodní dno a půda korpusů tl. 25 mm, boky o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy |  |
| LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40 vzorků barevných odstínů) |  |
| hrany ABS min. 0,5 mm |  |
| lepené |  |
| záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, |  |
| horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů, seřiditelnost ve dvou směrech |  |
| Dveře, čela zásuvek, stolové desky | LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40 vzorků barevných odstínů) o tloušťce min.18 mm |  |
| hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy. |  |
| prosklené dveře, sklo čiré |  |
| stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm |  |
| Závěsy dveří | kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné |  |
| Zásuvky | kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg |  |
| částečný výsuv. |  |
| Úchytky (madla) | kovové v imitaci nerez tvaru U, prošroubované, rozteč 224 mm |  |
| Police | hrany ABS min. 0,5 mm |  |
| podpěrky kovové, |  |
| police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříně |  |
| Sokl skříní | rektifikační kluzák |  |
| podnože stolů | kovové v barvě RAL dle výběru min. z 5ti barev |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KLIENTSKÝ NÁBYTEK** | |  |
| **Název položky** | | **Splněno ANO/NE\*\*** |
| Korpusy | boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy |  |
| LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40 vzorků barevných odstínů) o tloušťce min. 18 mm |  |
| půda z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy |  |
| hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm |  |
| přední hrany půdy ABS min. 2 mm |  |
| lepené |  |
| záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, případně pohledová ze stejného dezénu jako korpus - dle popisu ve výpisu prvků |  |
| Dveře, čela zásuvek, stolové desky | LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40 vzorků barevných odstínů) o tloušťce min. 18 mm |  |
| hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy. |  |
| dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří |  |
| Závěsy dveří | kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné |  |
| Úchytky | kovové v imitaci nerez tvaru U, prošroubované, rozteč 224 mm |  |
| Police | hrany ABS min. 0,5 mm |  |
| podpěrky kovové |  |
| police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříně |  |
| Sokl skříní | Rektifikační plastové nohy min. 110 mm |  |
| nejlépe odnímatelný sokl s těsněním min 110 mm |  |
| Zásuvky | kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg |  |
| částečný výsuv. |  |
| Lůžko | hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy. |  |
| konstrukce lůžka je tvořena LTD tl. 36 mm a vloženým lamelovým roštem vsazeným do kovového "L" profilu, který je ukotven po celém obvodu rámu lůžka, v přední a boční části jsou vestavěné zásuvky |  |
| matrace rozměru 900x2000x150 mm (pěnová zdravotní matrace je vyrobena z komfortních pěn a skládá se z 11 cm vysoce stabilní základové HR pěny vysoké objemové hmotnosti a 4 cm visco pěny GV5030, profilace do 7 zón, spodní prořezy matrace pro lepší polohování klientů na lůžku, matrace je opatřena potahem safr, nosnost matrace 160 kg, Zip do tvaru L, prací na 95°C, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, zip krytý okapnicí, vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou – CRIB 5, Nehořlavé jádro matrace. |  |
| kuličkové plnovýsuvy nosnosti min 50 kg |  |
| Obklad za lůžkem | obklad LTD je tvořen ze segmentů spojených do sebe min. na lamelky, aby se zamezilo vychýlení při sesazování dílů na podkladní rošt připevněný ke zdi, poté je zavěšena vrchní část s nikou a výklopnými dveřmi opatřenými nábytkovým zámkem, tento modul je připevněn samostatně na zeď |  |
| klíče shodné s nočním stolkem |  |
| Noční stolek kotvený k obkladu | vrchní deska překližka tl. min. 18 mm polepena nábytkovým linem tl. min. 2 mm např. Forbo v barvě dle výběru zadavatele předložením min. 10ti barevných odstínů , spodní strana opatřena protitažnou fólií, ostatní korpus a čílka z LTD dle výběru zadavatele |  |
| zámek na horní zásuvce, klíče shodné s horní skříňkou obkladu |  |
| Jídelní stůl | stolová deska překližka tl. min. 18 mm polepena nábytkovým linem tl. min. 2 mm např. Forbo v barvě dle výběru zadavatele předložením min. 10ti barevných odstínů, spodní strana opatřena protitažnou fólií, stolové nohy masiv buk rozměru min. 50x50 mm. Nohy spojeny dokola masivním lubem výšky cca 60 mm (mořeno dle požadavku zadavatele a opatřeno PU matným lakem) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \*\*) Uchazeč u každé položky potvrdí, že požadovaný výrobek či funkce je předmětem jeho nabídky a splňuje požadované technické parametry  V ................................ dne............................................ | | |
|  | | |
| ................................................................  Jméno a podpis oprávněného zástupce | | |