**Technická zpráva k dodávce nábytku pro PPP a SPC Třebíč**

**Místo plnění**: budova PPP a SPC Vysočina, pracoviště Třebíč, areál nemocnice Třebíč

1. Obecná specifikace je uvedena v této textové části technické specifikace. Další konkrétní specifikace, rozměry, počty kusů, umístění jednotlivých kusů nábytku do konkrétních místností je uvedeno v přiložené technické specifikaci\_položkový rozpočet (součást přílohy č. 1)
2. **U regálů a skříní (položky č. 1-24 dle přílohy) zadavatel požaduje dodávku v rámci typového nábytku z jedné řady.** V příloze jsou uvedeny požadované rozměry a možná tolerance. Položky nábytku, které mají udané stejné rozměry jako jiné položky, musí mít v reálu stejné rozměry v dané toleranci (+-20 mm). To znamená, že například při udané výšce skříní 115 cm musí mít všechny skříně s tímto požadovaným rozměrem jednak výšku min 113 cm a max 117 cm a zároveň musí být všechny tyto skříně stejně vysoké, nelze akceptovat různě vysoké skříně, i pokud by splňovaly zadanou toleranci.
3. Stejně tak není důležité, zda jednotlivé prvky budou mít sokl nebo ne, je ale potřeba, aby bylo u všech prvků stejné řešení, aby byl zachován jednotný vzhled (týká se prvků č.1-24).
4. Všechny skříně a regály (položky č. 1-24 a 37) budou mít rektifikační nožky pro vyrovnání nerovnosti povrchů (pokud není u konkrétního prvku uvedeno jinak)
5. **Požadovaný dekor je uveden u konkrétního kusu nábytku, vložená referenční fotografie neodpovídá požadovanému dekoru, jde jen o zobrazení, jak má zhruba prvek vypadat z hlediska tvaru a provedení.**
6. Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu  [budovy pro veřejnost.](https://cs.wikipedia.org/wiki/Domov_pro_osoby_se_zdravotn%C3%ADm_posti%C5%BEen%C3%ADm)
7. [Emisní třída použitých dřevěných materiálů](https://www.logoclic.info/cs/tridy-laminatu-e1) v kvalitě E1. Všechny ABS hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.
8. Veškeré desky na vybavení interiéru budou min. v kvalitativním provedení laminované dřevotřískové desky vhodné pro vysoké užitné zatížení tl. min. 18 mm (pokud není u konkrétního prvku uvedeno jinak). Hrany desek budou v úpravě ABS tl. min 1mm (pokud není u konkrétního prvku uvedeno jinak)
9. Desky stolů budou použity v tloušťce min. 25 mm, pokud není uvedeno jinak. Povrch bude u desek v provedení CPL (středotlaký laminát). Hrany stolových desek budou v úpravě ABS tl. min. 2mm.
10. Madla - pokud u konkrétního prvku není uvedeno jinak, budou všechna dvířka skříní a zásuvky opatřeny stejnými úchyty z leštěného hliníku.
11. Zámky – u konkrétních typů je uvedeno, zda obsahují uzamykatelné skříňky a zásuvky

- uzamykatelné skříňky budou opatřeny cylindrickými zámky

- uzamykatelné zásuvky budou opatřeny zásuvkovým zámkem

Součástí dodávky je dodání jednotlivých prvků do konkrétních místností včetně montáže.

Před dodávkou budou dodavateli dodány půdorysy jednotlivých pater se schematickým zakreslením umístění prvků v interiéru. Drobné vybavení a některé mobilní prvky v těchto půdorysech zakresleny nebudou (zrcadla, věšáky atd.) a budou dodány na stavbu na místa určená provozovatelem v době dodání.