**06-47 Šicí stroj**

14 typů programů  
4-krokové šití knoflíkové dírky  
Celokovový kyvný chapač  
Volné rameno  
Přednastavená délka stehu  
Regulace přítlaku patky  
Funkce "základní poloha"  
Funkce "vše v jednom" pro snadnou obsluhu  
Automatická spojka pro navíjení spodní nitě  
Možnost šití dvojjehlou  
Ořezávač nití  
Rychloupínací patky – min. 4 ks

Celokovová konstrukce  
Zabudované světlo

Příkon motoru 70 W

Příslušenství:

Olejnička  
Jehly  
Párač + štěteček v jednom  
Vodítko  
Cívky 3 ks  
Šroubovák  
Podložka pod špulku nitě  
Krytky špulky nitě 2 ks  
Druhý trn špulky nitě  
Destička pro přišívání knoflíků  
Patka na šití knoflíkové dírky  
Patka na přišívání knoflíků  
Patka overlocková  
Patka na přišívání zipů