**06-49 Kamera**

IP kamera venkovní, detekce pohybu, s rozlišením min. 2560 × 1440 px, zorný úhel 100 °, noční vidění

* venkovní kamera
* Přesný 1/3" CMOS senzor
* Rozlišení až 2560 × 1440 při 20 Hz
* Kamera s IR filtrem pro lepší viditelnost ve tmě
* HiWatch HWI-D140H-M - horizontální zorné pole až 100°
* Technologie 3D DNR, ztlumení nechtěných zvuků
* Zabezpečená IP kamera
* Propracovaná komprese H.265+ či H.265
* Digitální WDR, čistý obraz za velkého rozdílu světlostí mezi částmi videa
* Dobrá odolnost proti teplotě i vodě (IP67)
* Napájení kamery pomocí 12 V a PoE
* Přenos dat přes Ethernet

Kamera musí být kompatibilní s rekordérem 06-50