**06-50 Rekordér 4 portový**

Síťový rekordér 2-ch 2MP@15fps or 1-ch 4MP@15fps, H.265+, 1 SATA, 4 PoE

|  |
| --- |
|  |
|  | |

* Ukládání a přehrávání záznamu až do rozlišení 4 Mpx
* Až 4 IP kamer různých výrobců
* 4 nezávislých PoE porty standardu af / at
* Hledání v záznamu při zachování výhledu na ostatní kanály
* Komprese H.265+ účinně snižuje úložný prostor a náklady
* Hik-Connect pro snadnou správu sítě
* Živé zobrazení výstupem VGA a HDMI při rozlišení 1080p
* Přepracované grafické rozhraní s jednoduchým vyhledáváním dle značek
* Maximální kapacita pevného disku činí 6 TB
* Síťová karta s rychlostí 100 Mbps

Musí být kompatibilní s kamerou 06-49.

Foto ilustrační

