**Zdrojové mosty JIP UNP**

**Zdvižný most: 2 ks - (700 mm)**

* 2x O2, 1x Air, 2x Vac
* 12x VDO, 8x PA, 2x2xRJ45/6A, přímé osvětlení, noční osvětlení (ovládané ode dveří)
* deinstalace stávající komunikace 1x Sestra-pacient z původní rampy a instalace na nově dodávaný zdvižný most
* Medilišta 700 mm
* Vyšetřovací LED lampa
* Nosič infuzí KOMBI - rameno 400 mm + tyč ∅ 22x750 mm – materiál nerez, nosnost 20kg
* Nosič infuzní techniky "S" 500+500 + tyč ∅ 28x1200 mm – materiál nerez, nosnost 40kg
* Závěsný systém pod mostem (nosnost 50 kg)

**Příslušenství**

* 1x koš 400x300 s medilištou
* 1x police vkládací 400x300 s medilištou

**Zdvižný most: 12 ks - (2 000 mm)**

* 4x O2, 2x Air, 2x Vac
* 16x VDO, 10x PA, 2x2 RJ45/6A, přímé osvětlení, nepřímé osvětlení (ovládané ode dveří)
* deinstalace stávající komunikace 1x Sestra-pacient z původní rampy a instalace na nově dodávaný zdvižný most
* Medilišta 700 mm
* Vyšetřovací LED lampa
* Nosič infuzí KOMBI - rameno 400 mm + tyč ∅ 22x750 mm – materiál nerez, nosnost 20kg
* Nosič infuzní techniky "S" 400P+600 + tyč ∅ 28x1600 mm – materiál nerez, nosnost 40kg
* Otočný pojezd pod mostem (ložiskový, nosnost 100 kg)

**Příslušenství**

* 1x koš 400x400 s medilištou
* 1x police vkládací 400x400 s medilištou

Upozornění:

Technické parametry, které jsou definovány v této příloze číselnou hodnotou, budou akceptovány s tolerancí ± 10%. V případě, že nabídka dodavatele překročí hodnotu tolerance o více než ± 10% (horší hodnota parametru), bude taková nabídka vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud je u vymezeného číselného parametru uvedeno kromě číselné hodnoty i "minimálně" nebo "maximálně", jsou takto požadované parametry zcela závazné (jsou bez možné tolerance) a horší (vyšší či nižší, než požadovaná hodnota bude považována za nesplnění zadávacích podmínek.