Stožáry SSZ a jejich výstroj Příloha č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| Stožár č. 1 – výložníkový lehký, výložník 3,5m | |
| VA | 3 x Ø 200 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| VA’ | 3 x Ø 300 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| PA | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
| DPA | výzvové chodecké tlačítko ETL1 |
| VK1 | kamera videodetekce Phoenix |
| VK5 | kamera videodetekce Phoenix |
| PN1 | přijímač dálkového ovládání zvukové signalizace pro nevidomé |
| P2 | reflexní dopravní značka |
|  |  |
| Stožár č. 2 – chodecký na základový rám, zvýšený 3,8m | |
| ZA | 1 x Ø 300 mm; STCZ-LED, návěstidlo žlutého přerušovaného signálu ve tvaru kráčejícího chodce |
| PA’ | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
| DPA’ | výzvové chodecké tlačítko ETL1 |
|  |  |
| Stožár č. 3 – výložníkový lehký, výložník 3m | |
| VB | 3 x Ø 200 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| VB’ | 3 x Ø 300 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| PB | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
| VK2 | kamera videodetekce Phoenix |
| P6 | reflexní dopravní značka |
|  |  |
| Stožár č. 4 – chodecký na základový rám, zvýšený 3,8m | |
| ZB | 1 x Ø 300 mm; STCZ-LED, návěstidlo žlutého přerušovaného signálu ve tvaru kráčejícího chodce |
| PB’ | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
|  |  |
| Stožár č. 5 – výložníkový lehký, výložník 3m | |
| VC | 3 x Ø 200 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| VC’ | 3 x Ø 300 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| PC | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
| DPC | výzvové chodecké tlačítko ETL1 |
| PN2 | přijímač dálkového ovládání zvukové signalizace pro nevidomé |
| VK3 | kamera videodetekce Phoenix |
| P2 | reflexní dopravní značka |
|  |  |
| Stožár č. 6 – chodecký na základový rám, zvýšený 3,8m | |
| ZC | 1 x Ø 300 mm; STCZ-LED, návěstidlo žlutého přerušovaného signálu ve tvaru kráčejícího chodce |
| PC’ | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
| DPC’ | výzvové chodecké tlačítko ETL1 |
|  |  |
| Stožár č. 7 – výložníkový lehký, výložník 4m | |
| VD | 3 x Ø 200 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| VD’ | 3 x Ø 300 mm; STCZ-LED, vozidlové návěstidlo, plný signál |
| PD | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
| VK4 | kamera videodetekce Phoenix |
| VK6 | kamera videodetekce Phoenix |
| P6 | reflexní dopravní značka |
|  |  |
| Stožár č. 8 – chodecký na základový rám, zvýšený 3,8m | |
| ZD | 1 x Ø 300 mm; STCZ-LED, návěstidlo žlutého přerušovaného signálu ve tvaru kráčejícího chodce |
| PD’ | 2 x Ø 200 mm; STCZ-LED, chodecké návěstidlo |
| SZN | zvukové návěstidlo pro nevidomé |
|  |  |