|  |
| --- |
| Další technické podmínky |

**Stavba: Rekonstrukce části garáží na cm Jihlava – vnitřní a vnější omítky**

Tyto technické podmínky souvisejí se stavební úpravou v majetku Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina v areálu cestmistrovství Jihlava.

Předmětem rekonstrukce jsou vnitřní omítky v garáži s pěti vraty rozměru cca 3,85 x 4,25m:

- rozměry garáže jsou cca 11,65 x 35,25m, výška 4,75m

- na zadní stěně je 12 oken o rozměru cca 1,20 x 0,60m

- střecha je sedlová, stěny mají ve štítu max. výšku cca 6,25m

Fotografie:









