Pokyny pro uložení chrániček pro krajskou páteřní optickou síť ROWANet

* Chráničky 2x HDPE 40 barva modrá, zelená
  + 1x oranžová mikrotrubičková trubka 7x12/8  napr. <https://www.ma-fia.cz/svazek-mikrotrubicek-v-pe-rukavu-7x-12-8-mm-smotek-200-m-p13179/>
* Zemní komory např. OKOS1. <https://www.elektrokorecek.cz/shop/katalog/28/kabelove-komory/2707/komora-okos-1> Umístění - začátek a konec trasy a na případné budoucí odbočení tj. např. ke křižovatce
* Uložení do pískového lože (prosívka zeminy je také možná)... fólie. Kryti min. 1m dle DWG.
* Umístění je na zvážení, pokud to majetkově vyjde, co nejdále od silnice na pozemku kraje, tj. nad sil. příkop, na vnější zářez, apod., viz řezy, s ohledem na projekt (stromy, cedule, značky, odvodnění atd.).
* Vytyčovací vodič
* 3M Marker v místech kde je komora
* DSPS: Zaměření, Tlakové a kalibrační zkoušky, fotodokumentace.