|  |
| --- |
| **V TÉTO PROJEKTOVÉ A ZÁROVEŇ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SE VYSKYTUJÍ OBCHODNÍ NÁZVY NĚKTERÝCH**  **VÝROBKŮ NEBO DODÁVEK, PŘÍPADNĚ JINÁ OZNAČENÍ, MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI. JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ KVALITATIVNÍHO STANDARDU („REFERENČNÍ STANDARD“) A ZHOTOVITEL STAVBY JE OPRÁVNĚN NAVRHNOUT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ZCELA SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TAK V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZZVZ UMOŽŇUJE ZHOTOVITELI STAVBY NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. POLOŽKOVÉ VÝROBKY UVÁDĚNÉ JAKO REFERENČNÍ NEMUSÍ BÝT NAHRAZENY ŘEŠENÍM SHODNÝM. V TOMTO PŘÍPDĚ SE NEJEDNÁ O „SHODNÉ“ TVAROVÉ A VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ, NÝBRŽ SE JEDNÁ O „OBDOBNÉ“, „ROVNOCENNÉ“ NEBO „SROVNATELNÉ“ ŘEŠENÍ. DODRŽENÍ TVAROVÉHO A VIZUÁLNÍHO ŘEŠENÍ TAK NIJAK NEOMEZUJE OPRÁVNĚNÍ DODAVATELE NAHRADIT UVEDENÉ POLOŽKY ROVNOCENNÝM ŘEŠENÍM.** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE DLAŽEB A SOKLŮ** | | | Ref. typ | Podlaží | m2  / mb |
| **P1**  **P2** |  | Keramická dlažba slinutá, neglazovaná, vysoce odolná proti opotřebení, rektifikovaná, povrch hladký matný, **barevný odstín světle šedá**  Formát 60x60 cm (výrobní rozměr 598x598x9mm), protiskluzná za sucha (μ>0.60], R10 dle EN 16165  montáž lepením flexibilním cementovým tmelem třídy min. C1TS1 (vždy typu dle požadavku/doporučení výrobce dlažby)  Spára šířky 2 mm - spárovací hmota cementem pojená pružná v šedém odstínu, spára dlažba-sokl vyplněna sanitárním silikonovým tmelem v šedém odstínu | Taurus Granit | 1NP  2NP  3NP  4NP  **CELKEM** | 301,09  284,73  249,17  244,99  **1079,98** |
| **P1**  **P2** |  | Sokl systémový rozměru 60 cm – keramický sokl výšky 72 mm, odstín světle šedý, výrobní rozměr 598x72x9 mm  montáž lepením flexibilním cementovým tmelem třídy min. C1TS1 (vždy typu dle požadavku/doporučení výrobce) | Taurus Granit | 1NP  2NP  3NP  4NP  **CELKEM** | 157,3  146,5  134,1  127,0  **564,9** |