|  |
| --- |
| **V TÉTO PROJEKTOVÉ A ZÁROVEŇ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SE VYSKYTUJÍ OBCHODNÍ NÁZVY NĚKTERÝCH**  **VÝROBKŮ NEBO DODÁVEK, PŘÍPADNĚ JINÁ OZNAČENÍ, MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI. JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ KVALITATIVNÍHO STANDARDU („REFERENČNÍ STANDARD“) A ZHOTOVITEL STAVBY JE OPRÁVNĚN NAVRHNOUT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ZCELA SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TAK V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZZVZ UMOŽŇUJE ZHOTOVITELI STAVBY NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. POLOŽKOVÉ VÝROBKY UVÁDĚNÉ JAKO REFERENČNÍ NEMUSÍ BÝT NAHRAZENY ŘEŠENÍM SHODNÝM. V TOMTO PŘÍPDĚ SE NEJEDNÁ O „SHODNÉ“ TVAROVÉ A VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ, NÝBRŽ SE JEDNÁ O „OBDOBNÉ“, „ROVNOCENNÉ“ NEBO „SROVNATELNÉ“ ŘEŠENÍ. DODRŽENÍ TVAROVÉHO A VIZUÁLNÍHO ŘEŠENÍ TAK NIJAK NEOMEZUJE OPRÁVNĚNÍ DODAVATELE NAHRADIT UVEDENÉ POLOŽKY ROVNOCENNÝM ŘEŠENÍM.** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE PODHLEDŮ** | | | Ref. typ | Podlaží | ks |
| **ST1**  **Typ**  **1** |  | Kazeta kazetového podhledu formátu 60x60 cm, tl. 15 mm, s kolmo řezanou hranou pro viditelný rastr podhledu  akustická, zvuková pohltivost αw=0,80  barva bílá, hladký povrch  světelná odrazivost 88%  reakce na oheň A2-s1, d0 | AMF Thermatex Thermofon | 1NP  2NP  3NP  4NP  **CELKEM** | 332  337  337  337  **1343** |
| **ST1**  **Typ**  **2** |  | Kazeta kazetového podhledu formátu 60x60 cm, tl. 10 mm, s kolmo řezanou hranou pro viditelný rastr podhledu  děrovaná s pravidelnými čtvercovými otvory velikosti 9x9 mm  akustická, zvuková pohltivost αw=0,70  barva bílá, hladký povrch  světelná odrazivost 73%  reakce na oheň A2-s1, d0 | Gyptone Quattro 20 | 1NP  2NP  3NP  4NP  **CELKEM** | 112  112  112  112  **448** |

*Poznámka: počty kazet jsou uvedeny jako skutečný počet potřebných celých kazet pro realizaci podhledu, tj. není nutné započítávat prořez materiálu. V položkovém rozpočtu s výkazu výměr je provedeno zaokrouhlení na ucelená balení dle údajů výrobce referenčního typu kazet.*

*Nosná konstrukce podhledu: profily T s pohledovou šířkou 24 mm, viditelné, přiznané, bílá barva, hlavní T-profil dl. 3,6 m, příčný T-profil dl. 1,2 m, doplňkový příčný T-profil dl. 0,6 m, pérové závěsy + kotvení do betonového stropu v rozteči max. 1,20 m, obvodový L-profil v bílém provedení kotven do stěny nebo do plné výplně interiérové stěny v rozteči max. 0,625 m*