

KANALIZACE -----------------------------
barva	vrstva
6	SPLAS-O		KANALIZACE, splašková (obec), podzemní, geodeticky před záhozem
6	SPLAS-O_Z	KANALIZACE, splašková (obec), podzemní, po záhozu nebo detektorem nebo měření/vyyčení SMJ
6	SPLAS-O_D	KANALIZACE, splašková (obec), podzemní, z kótované dokumentace
6	SPLAS-O_O	KANALIZACE, splašková (obec), podzemní, orientační průběh

239	DEST-O		KANALIZACE, dešťová (obec), podzemní, geodeticky před záhozem
239	DEST-O_Z	KANALIZACE, dešťová (obec), podzemní, po záhozu nebo detektorem nebo měření/vyyčení SMJ
239	DEST-O_D	KANALIZACE, dešťová (obec), podzemní, z kótované dokumentace
239	DEST-O_O	KANALIZACE, dešťová (obec), podzemní, orientační průběh

198	JEDN-O		KANALIZACE, jednotná (obec), podzemní, geodeticky před záhozem
198	JEDN-O_Z	KANALIZACE, jednotná (obec), podzemní, po záhozu nebo detektorem nebo měření/vyyčení SMJ
198	JEDN-O_D	KANALIZACE, jednotná (obec), podzemní, z kótované dokumentace
198	JEDN-O_O	KANALIZACE, jednotná (obec), podzemní, orientační průběh

130	TLAK-O		KANALIZACE, tlaková (obec), podzemní, geodeticky před záhozem
130	TLAK-O_Z	KANALIZACE, tlaková (obec), podzemní, po záhozu nebo detektorem nebo měření/vyyčení SMJ
130	TLAK-O_D	KANALIZACE, tlaková (obec), podzemní, z kótované dokumentace
130	TLAK-O_O	KANALIZACE, tlaková (obec), podzemní, orientační průběh

106	sachta_o	ŠACHTA - revizní
42	sachta_o	ŠACHTA - přípojková
87	sachta_o	ŠACHTA - ostatní - uliční vpust, vstupní šachta, skluz, spadiště, šoupátková

plná čára znamená vedení kanalizační stoky, přerušovaná čára znamená vedení přípojky
VODOVODY -----------------------------
barva	vrstva
128	VOD	VODOVODY, pitná voda (obec), podzemní, geodeticky před záhozem
128	VOD_Z	VODOVODY, pitná voda (obec), podzemní, po záhozu nebo detektorem nebo měření/vyyčení SMJ
128	VOD_D	VODOVODY, pitná voda (obec), podzemní, z kótované dokumentace
128	VOD_O	VODOVODY, pitná voda (obec), podzemní, orientační průběh

139	hydrant_o HYDRANT - hydrant
23	hydrant_o HYDRANT - s plnící funkcí
89	hydrant_o HYDRANT - ostatní - fontánka, kalník, kalosvod, vzdušník, výtokový stojan, hydrant na přípojce)

136	soupe_o	ŠOUPĚ - sekční
18	soupe_o	ŠOUPĚ - před hydrantem
188	soupe_o ŠOUPĚ - přípojkové

plná čára znamená vedení vodovodního řadu, přerušovaná čára znamená vedení přípojky
ELEKTRO -----------------------------
barva	vrstva
210	EL	ELEKTRO SILOVÉ, NN (obecně), podzemní, geodeticky před záhozem
210	EL_Z	ELEKTRO SILOVÉ, NN (obecně), podzemní, po záhozu nebo detektorem
210	EL_D	ELEKTRO SILOVÉ, NN (obecně), podzemní, z kótované dokumentace
210	EL_O	ELEKTRO SILOVÉ, NN (obecně), podzemní, orientační průběh

