Veřejná zakázka – **Nemocnice Havlíčkův Brod - vybavení rehabilitace II**

**Část 2 - Terapeutické stimulační a stabilometrické vybavení**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / Smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**1ks Balanční plošina se zpětnou vazbou**

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu nové balanční plošiny se zpětnou vazbou.

Nabízené přístroje splňují níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  |  |
| **Balanční plošina se zpětnou vazbou, 1ks** | | |
| **Základní vlastnosti a parametry** | | |
| Nestabilní plošina pro komplexní hodnocení a trénink posturální kontroly | ANO |  |
| Dotykový displej o velikosti min. 20" s nastavitelnou výškou | ANO |  |
| Stabilometrický modul – cvičení a hodnocení ve statickém a dynamickém režimu | ANO |  |
| Náklon plošiny v rozsahu min. +/- 15° | ANO |  |
| Elektro-hydraulický systém pro zajišťování nestability plošiny | ANO |  |
| Možnost uzamknutí plošiny v různých směrech | ANO |  |
| Min. 4 tlakové senzory | ANO |  |
| Hrudní senzor s detekcí náklonu min. v rozsahu +/- 30° | ANO |  |
| Propojení s PC pro vyhodnocování a zpětnou vazbu (akustickou i vizuální) | ANO |  |
| PC součástí dodávky | ANO |  |
| Grafická interpretace a porovnávání naměřených hodnot | ANO |  |
| Motivační aplikace a herní prostředí | ANO |  |
| Přednastavené různé úrovně nestability, min. 30 různých programů | ANO |  |
| EMG kompatibilita | ANO |  |
| Nosnost plošiny min. 140 kg | ANO |  |
| Integrované zábradlí | ANO |  |
| Příslušenství pro proprioceptivní cvičení trupu v sedě | ANO |  |

*Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

*Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.*

***2*** *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.***

**Magnetický indukční přístroj pro stimulaci svalů pánevního dna u inkontinentních pacientů**

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu nového magnetického indukčního přístroje pro stimulaci svalů pánevního dna u inkontinentních pacientů.

Nabízené přístroje splňují níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  |  |
| **Magnetický indukční přístroj pro stimulaci svalů pánevního dna u inkontinentních pacientů** | | |
| **Základní vlastnosti a parametry** | | |
| Přístroj pro stimulaci hlubokých svalů pánevního dna a obnovení neuromuskulární kontroly k reedukaci svalů u inkontinentních pacientů | ANO |  |
| Stimulace pomocí elektromagnetické indukce | ANO |  |
| Intenzita pole min. 2,5T | ANO |  |
| Pulz – sinusový, bifázický | ANO |  |
| Frekvence až 150 Hz | ANO |  |
| Různé typy frekvenční a amplitudové modulace | ANO |  |
| Max. intenzita stimulace 28 kT/s | ANO |  |
| Nastavení intenzity min. v rozsahu 1 – 100% | ANO |  |
| Ovládací jednotka s barevným dotykovým displejem velikosti min 8" | ANO |  |
| Aplikační křeslo s možností nastavení výšky | ANO |  |
| Přednastavené terapeutické protokoly pro různé druhy inkontinence | ANO |  |
| Možnost nastavení uživatelských protokolů | ANO |  |
| Pacientská databáze | ANO |  |
| Terapie probíhá bez aktivní účasti obsluhy | ANO |  |
| Chlazení systému vzduchem | ANO |  |
| Automatická kalibrace a kontrola teploty přístroje a aplikátoru | ANO |  |
| Nosnost min. 150kg | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele