**Zjišťovací protokol**

**Myčka provozního nádobí – poz. AS8**

**akce: NEMOCNICE PELHŘIMOV – REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU**

Zadavatel určuje níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění**. V případě, že účastník řízení nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník řízení je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Účastník řízení v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele **závazné** a bude přílohou smlouvy.

Účastník řízení je **povinen předložit originální technický list nabízeného zařízení**, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ - POZ. AS8** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Myčka provozního nádobí** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Mycí systém granulový nebo vysokotlaké mytí o min. tlaku mycí vody 13 Bar** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí se 100% výsledkem na 1 cyklus** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Myčka musí umožnit mytí zapečených GN z konvektomatu bez jakéhokoliv předmývaní a odmáčení nádobí v dřezu** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Čelní plnění - myčka umožňuje úplné vytažení mycí kazety s nádobím za pomocí vozíku mimo mycí stroj** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Referenční kapacita na 1 cyklus** | **Min. 8x GN 1/1-200, nebo min. 4x GN 2/1-200 nebo min. 16x GN 1/2-200** | …………… | …........................................... |
| **Počet programů** | **Min. 6 programů** | …………… | …........................................... |
| **Nejrychlejší výkon myčky** | **Max. 150 sekund** | …………… | ….......................................... |
| **Spotřeba čerstvé vody/cyklus vč. vody ve dřezu** | **Max. 14 litrů / cyklus** | …………… | …........................................... |
| **Objem mycí vany** | **Min. 160 lt** | …………… | …........................................... |
| **Kapacita myčky** | **Min. 192 GN 1/1 / 1 hodina** | …………… | …........................................... |
| **Možnost mytí EN přepravek o rozměru 600x400x300 mm** | **ANO - kapacita min. 6 ks přepravek** | …………… | …........................................... |
| **Kapacita zavážecí kazety** | **Min. 8x GN 1/1-200** | …………… | …........................................... |
| **Všechny programy pracují dle DIN normy 10512** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Ovládací panel s displejem ve výšce min. 1300 mm nad zemí** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **HACCP s možností výstupu na USB** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… | …........................................... |
| **Integrovaný dávkovač mycího prostředku** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Integrovaný dávkovač oplachového prostředku** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Příkon** | **Max. 36 kW/400V** | …………… | …........................................... |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba oprávněná za účastníka jednat** | |
| **Titul, jméno, příjmení** | ………………………………. |
| **Funkce** | ………………………………. |
| **Já, …………………………………., jako …………………………….. prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že nabízené zařízení je nové a nepoužité.** | |

**…………………………………**

razítko + podpis