**1.1 Specifikace předmětu plnění:**

Předmětem plnění je dodávka simulátoru pásového rypadla pro učební účely.

Nabízený simulátor:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE** | |
| **Pokyny pro dodavatele:**  Dodavatel vyplní údaje v každém poli v této sekci. | |
| **Výrobce** |  |
| **Typ, označení** (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |

**Nabízený simulátor musí splňovat** **minimálně tyto požadavky**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Požadavek** | **Splnění požadavku** |
| **Pokyny pro dodavatele:**  Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízený simulátor požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
|  | ***Výbava simulátoru*** |  |
| 1. | Sedadlo a ovládání | ANO / NE |
| 2. | **min. 55″** HD průmyslová LCD obrazovka | ANO / NE |
| 3. | Výkonná pohybová platforma | ANO / NE |
| 4. | **min. 24** tréninkových scénářů a **min. 8** expozičních/demonstračních scénářů | ANO / NE |
| 5. | Operator Performance System (OPS) | ANO / NE |
|  | ***Parametry simulátoru*** |  |
| 6. | Pohybový systém | ANO / NE |
| 7. | Křeslo operátora | ANO / NE |
| 8. | Obrazovka simulátoru | ANO / NE |
| 9. | Levá i pravá konzola | ANO / NE |
| 11. | Displej | ANO / NE |
| 12. | Numerická klávesnice simulátoru | ANO / NE |
| 13. | Externí reproduktory | ANO / NE |
| 14. | Odnímatelný kryt podvozku | ANO / NE |
| 15. | Externí připojení a hlavní vypínač | ANO / NE |
| 16. | Jednofázové napájení: 115VAC, 50/60Hz / 20A, 230VAC, 50/60Hz, 10A | ANO / NE |
|  | ***Pohybový systém, rozměry a hmotnost*** |  |
| 17. | Maximální úhel otočení: ±23° | ANO / NE |
| 18. | Maximální rychlost otáčení: 46°/s | ANO / NE |
| 19. | Maximální úhel náklonu: ±15° | ANO / NE |
| 20. | Maximální rychlost naklánění: 30°/s | ANO / NE |
| 21. | Výška (simulátor) max. 1900 mm | ANO / NE |
| 22. | Délka (simulátor) max. 1550 mm | ANO / NE |
| 23. | Šířka (simulátor) max. 900 mm | ANO / NE |
| 27. | Hmotnost simulátoru max. 290 kg | ANO / NE |
| 28. | Kompletně sestavený a připravený k použití | ANO / NE |
| ***Poskytovaná tovární záruka*** | | |
| 29. | Poskytovaná tovární záruka min. **12 měsíců** | ANO / NE |
|  | ***Poskytovaná tovární podpora*** |  |
| 30. | Poskytovaná tovární podpora min. **36 měsíců** | ANO / NE |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o simulátoru a u každé jednotlivé položky požadavků na simulátor údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek/požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

**1.2 Podrobná cenová nabídka**

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: