Veřejná zakázka **Traktor**

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Traktor**

Dodán bude nový stroj s následující základní identifikací:

| **stroj** | **výrobce** | **typové označení** |
| --- | --- | --- |
| … (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

* nový stroj s plnou tovární zárukou 4 roky,

**Motor:**

* splňuje platnou emisní normu,
* 4 válec, min objem válců 4,5 litrů,
* jmenovitý výkon motoru bez navýšení toč. momentu minimálně 75 kW,
* výměna olejové náplně minimálně 500 mth

**Převodovka, nápravy:**

* převodovka mechanická, skupinová se 4mi stupni řazení při zatížení minimálně 20 stupňů vpřed,
* přední náprava poháněná,

**Kabina:**

* s klimatizací,
* vzduchem odpružená sedačka řidiče,
* pracovní světlomety ve střeše kabiny 4 + 4,
* maják,
* kompletní příprava pro satelitní navádění včetně přijímače GPS signálu a aktivace,
* sklonoměry nebo gyroskopy integrované v přijímači satelitního signálu,
* ISO BUS kompatibilita,

**Hydraulika a závěsy:**

* 2 vnější okruhy hydrauliky vzadu,
* rozměr pneu vzadu min. 420/85R34, v předu min. 340/85R24,
* zadní tříbodový závěs s ovládáním EHR a zdvihací silou minimálně 5500 kg,

**Hmotnosti:**

* povolená hmotnost traktoru minimálně 8 t,
* rozvor maximálně 2400 mm.

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele