**1.1 Specifikace předmětu plnění:**

Předmětem plnění je dodávka 1 ks **multifunkční pánve s příslušenstvím**, předmětem plnění není výrobek již používaný.

Nabízený výrobek:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE** | |
| **Značka, výrobce** |  |
| **Typ, označení** (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |

**Nabízená multifunkční pánev musí splňovat tyto požadavky**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Požadavek** | **Požadovaná hodnota** | **Splnění požadavku**  **(doplňte váš údaj – hodnota)** |
|  | ***Požadované technické parametry*** |  |  |
| 1. | Jednonádobové provedení pánve | ANO | ANO / NE |
| 2. | Šířka | max. 1700 mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| 3. | Hloubka | max. 900 mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| 4. | Příkon | max. 41 kW | uveďte konkrétní hodnotu |
| 5. | Objem nádoby | min. 150 lt | uveďte konkrétní hodnotu |
| 6. | Varná plocha každé nádoby | min. 59 dm2 | uveďte konkrétní hodnotu |
| 7. | Síla dna nádoby u pánve vč. vytápění | max. 13 mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| 8. | Programovatelný | min. 800 programů | uveďte konkrétní hodnotu |
| 9. | Vybrané programy s možností přípravy v krocích | min. 12 kroků | uveďte konkrétní hodnotu |
| 10. | Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením | velikost ovládacího panelu min. 10" | uveďte konkrétní hodnotu |
| 11. | Rychlost předehřátí dna pánve | předehřátí dna na teplotu 180°C z pokojové teploty do max. 3 minut | uveďte konkrétní hodnotu |
| 12. | Automatické napouštění vody | s přesností na max. 1 litr | uveďte konkrétní hodnotu |
|  | ***Parametry multifunkční pánve*** |  |  |
| 13. | Sklopné provedení každé nádoby | ANO | ANO / NE |
| 14. | Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | ANO / NE |
| 15. | Automatický zdvih košů | ANO | ANO / NE |
| 16. | Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce | ANO | ANO / NE |
| 17. | Teplotní vpichová vícebodová potravinová sonda | ANO | ANO / NE |
| 18. | Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide | ANO | ANO / NE |
| 19. | Možnost použití varných košů | ANO | ANO / NE |
| 20. | Možnost použití fritovacích košů | ANO | ANO / NE |
| 21. | Výbava v podobě funkce delta T vaření | ANO | ANO / NE |
| 22. | Možnost udržování na nastavené teplotě | ANO | ANO / NE |
| 23. | Možnost regulace teploty | ANO - v rozmezí min. 30 °C až 250 °C | uveďte konkrétní hodnotu |
| 24. | USB port pro aktualizaci softwaru | ANO | ANO / NE |
| 25. | Izolované dvouplášťové víko s těsněním | ANO | ANO / NE |
| 26. | Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304 | ANO | uveďte konkrétní hodnotu |
| 27 | Integrovaná elektrická zásuvka 230 V | ANO | ANO / NE |
| 28. | Součástí zařízení 1x výsuvná sprcha | ANO | ANO / NE |
|  | **Příslušenství k multifunkční pánvi** |  |  |
| 29. | 1x rameno pro automatický zdvih košů | | ANO / NE |
| 30. | 3x varný koš | | ANO / NE |
| 31. | 1x velká špachtle | | ANO / NE |
| 32. | 1x rošt na dno pánve | | ANO / NE |
| 33. | 1x cedící síto | | ANO / NE |
| 34. | 1x čistící houbička | | ANO / NE |
|  | ***Záruční podmínky*** |  |  |
| 35. | Požadovaná záruční lhůta na provedenou dodávku | min. 24 měsíců | uveďte konkrétní hodnotu |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o výrobku a u každé jednotlivé položky požadavků na výrobek údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek / požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

**1.2 Podrobná cenová nabídka**

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného zařízení obsahující podrobný rozpis cen: